|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учетный номер** | **Классификация** | **Дата** | **Тип ВС** | **Борт.****номер** | **Характер события** | **Категория****ICAO-CAST** |
| 212146 | инцидент | 18.04.2021 | Ми-8МТВ | RA-22986 | выход за ограничений по угловой скорости разворота на висении | AMAN |
| 213483 | инцидент | 24.06.2021 | RRJ-95LR-100 | RA-89036 | некорректная работа САРД | SCF-NP |
| 220301 | инцидент | 16.01.2022 | A-320 | VP-BNT | поражение ВС разрядом атмосферного электричества | WSTRW |
| 220342 | инцидент | 18.01.2022 | A-320 | VQ-BAX | поражение ВС разрядом атмосферного электричества | WSTRW |
| 200401 | инцидент | 21.01.2022 | RRJ-95LR-100 | RA-89093 | отказ блока вычислителя количества топлива | SCF-NP |
| 220985 | инцидент | 19.02.2022 | A-320 | VP-BTC | столкновение с птицей | BIRD |
| 221501 | инцидент | 17.03.2022 | B737-800 | VP-BSE | выброс пламени из левого двигателя | SCF-PP, F-POST |
| 221525 | инцидент | 18.03.2022 | CL-600 (CRJ-100/200) | RA-67140 | ложное срабатывание сигнализации о дыме в багажнике | SCF-NP |
| 221681 | ПВС | 26.03.2022 | RRJ-95 | RA-89146 | повреждение при ТО  | RAMP |
| 221702 | ПВС | 27.03.2022 | RRJ-95B | RA-89170 | повреждение при буксировке  | RAMP |
| 222582 | с. инцидент | 10.05.2022 | Ан-2 | RA-70096 | выкатывание при посадке | RE |
| 222722 | инцидент | 17.05.2022 | Легкий самолет | RA-2268G | нарушение порядка ИВП | NAV |
| 222721 | инцидент | 17.05.2022 | Як-42Д | RA-42458 | неуборка шасси | SCF-NP |
| 222822 | инцидент | 22.05.2022 | Ми-8АМТ | RA-22489 | отказ подкачивающего насоса расходного бака | SCF-NP |
| 222943 | инцидент | 28.05.2022 | B737-800 | RA-73238 | невключение реверса № 2 | SCF-PP |
| 222981 | инцидент | 30.05.2022 | B737-500 | RA-73044 | отказ генератора | SCF-NP |
| 223141 | инцидент | 07.06.2022 | A-320 | RA-73182 | столкновение с птицей | BIRD |
| 223182 | инцидент | 09.06.2022 | B737-800 | RA-73312 | разрушение пневматиков при посадке | ARC, F-POST |
| 223204 | инцидент | 10.06.2022 | Ми-8Т | RA-22712 | самопроизвольный сброс внешней подвески | EXLT, SCF-NP |