Пример заполнения

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ

ПАСПОРТ АЭРОДРОМА 

Самара (Курумоч)

УВВВ / UWWW

Содержание

Лист согласования	0-1	
Регистрация поправок аэронавигационного паспорта аэродрома 	0-2	
Лист поправки /контрольный лист	0-3	
1. Географические  и административные данные по аэродрому 	1-1	
2. Время  работы  служб  аэродрома 	1-2	
3. Службы и средства по обслуживанию, предоставляемые на аэродроме 	1-3	
4. Средства для обслуживания  пассажиров	1-4	
5. Аварийно-спасательная и противопожарная службы	1-5	
6. Сезонное использование оборудования: удаление осадков	1-6	
7. Данные по перронам	1-7	
8. Данные по  рулежным дорожкам (РД)	1-8	
9. Данные по местам стоянок (МС) воздушных судов (ВС)	1-9	
10. Данные по местам проверок инерциальных навигационных систем (ИНС)	1-10	
11. Данные по местам проверок высотомеров	1-11	
12. Данные по местам проверок высокочастотных всенаправленных радиомаяков ВОР	1-12	
13. Данные по противообледенительной зоне	1-13	
14. Системы управления наземным движением, контроля за ним и соответствующие маркировочные знаки	
1-14	
15. Данные по препятствиям в районе аэродрома  радиусом 45 км с центром в контрольной точке аэродрома КТА	1-15	
16. Безопасная высота полета в районе аэродрома  (по секторам)	1-16	
17. Минимумы аэродрома 	1-17	
18. Предоставляемая метеорологическая информация,
метеорологическое оборудование 	
1-18	
19.Физические характеристики взлетно-посадочной полосы (ВПП)	1-19	
20. Объявленные дистанции	1-20	
21. Огни приближения и огни ВПП	1-21	
22. Прочие огни и резервный источник электропитания	1-22	
23. Воздушное пространство обслуживания воздушного движения (ОВД)	1-23	
24. Зоны ожидания	1-24	
25. Точки донесения в районе аэродрома 	1-25	
26. Координаты точек пути схем подхода и захода на  посадку 
по спутниковым навигационным системам (СНС) ВПП   05/23	
1-26	
27. Маршруты и последовательность точек пути маршрутов	1-27	
28. Ограничительные рубежи и пеленги	1-28	
29. Запретные зоны, зоны ограничения полетов, 
постоянные опасные зоны, специальные зоны	
1-29	
30. Средства связи ОВД, установленные на аэродроме 	1-30	
31. Радионавигационные средства и средства посадки	1-31	
32. Орнитологическая и дополнительная информация по обеспечению безопасности полетов на аэродроме 	
1-32	
33. Перечень аэродромных  карт (схем)	1-33	
34. Перечень доказательной документации	1-34	
Приложения		
Данные для захода на посадку по СНС на ВПП 05	2-1	
Схема захода на посадку по СНС на ВПП 05	2-2	
Данные для захода на посадку по СНС на ВПП 23	2-3	
Схема захода на посадку по СНС на ВПП 23	2-4	
Карта района аэродрома 	2-5	
Карта аэродрома 	2-6	
Карта захода на посадку по приборам ВПП 05	2-7	
Карта захода на посадку по приборам ВПП 23	2-8	
Карта визуального захода на посадку ВПП 05	2-9	
Карта визуального захода на посадку ВПП 23	2-10	
Карта выхода из района аэродрома 	2-11	
Карта захода на посадку и выхода из района аэродрома  по правилам визуальных полетов (ПВП)	
2-12	
Схема продольного профиля оси ВПП	2-13	
Карта аэродромного (вертодромного) наземного движения (огни и знаки руления)	
2-14	
Карта расположения светосигнальных средств ВПП	2-15	
Карта расположения светосигнальных средств (приближение)	2-16	
Схема расположения радиотехнического оборудования аэродрома 	
2-17	
Справочная информация	2-18	

		

		

		

Лист согласования

0-1

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение паспорта аэродрома Самара (Курумоч)	Петров Николай Николаевич	
Занимаемая должность (служба) 
ответственного лица	Директор центра аэронавигационного и диспетчерского обслуживания	
Приказ (распоряжение) о назначении
ответственного лица	Приказ Генерального директора аэродрома Самара (Курумоч) от 30.03.2011 № 25	
Наименование службы	Подпись/дата	Расшифровка подписи	
Производственно-диспетчерская 	
	Ю.Н. Поздняков	
Инженерно-авиационная - авиационно-техническая база (АТБ)		Н.А. Хохлов	
Служба главного механика	
	Б.Д. Примаков	
Аэродромная  служба	
	С.Б. Никифоров	
Служба спецавтотранспорта	
	А.С. Коробков	
Служба эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС)		Г.А. Гришко	
Служба обслуживания воздушного движения
		Ф.Т. Захаров	
Служба штурманского обеспечения полетов и аэронавигационной информации		Н.Н. Петров	
Служба горюче-смазочных материалов	
	В.А. Алиев	
Служба организации перевозок	
	Л.В. Попов	
Служба метеорологического обеспечения
		Н.А. Трофимова	
Служба электро-свето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП)		Н.Б. Иванов	
Служба авиационной безопасности (САБ)
		Н.П. Шмелев	
Служба поискового, аварийно-спасательного обеспечения, противопожарного обеспечения полетов (СПАСОП)		А.И. Волков	
Метеорологическая служба	
	Н.П. Ерошин	

Регистрация поправок аэронавигационного паспорта

0-2

аэродрома Самара (Курумоч)

№ поправки, 
изменения	Дата ввода в действие	Дата 
исполнения	Подпись	
1	30 марта 2011 г.	30 марта 2011 г.	Петров Петров Н.Н.	

				

				

				

				

				

				

				

				

0-3

Экз. № 1

ПОПРАВКА №  1 /АНПА Самара (Курумоч)
на 6 листах

Дата ввода в действие « 10 » марта 2011 г.
С получением поправки необходимо:
	
Листы	Действия	Листы	Действия	
0-2	заменить			
0-3	заменить			
1-1	заменить			
1-11	заменить			
1-16	заменить			
2-5	заменить			

				

				

				

				

				

Ответственный за подготовку поправки Петров Николай Николаевич
                                           (фамилия, имя, отчество)	

Контрольный лист
	
Лист	Дата	
Титульный лист	01.11.10	
Лист согласования (0-1)	01.11.10	
Учет внесенных поправок (0-2)	01.11.10	
		
Лист	Дата	Лист	Дата	Лист	Дата	Лист	Дата	Лист	Дата	
1-1	01.11.10	1-16	01.11.10	1-28	01.11.10	2-1	01.11.10			
1-1-1	01.11.10	1-17	01.11.10	1-29	01.11.10	2-2	01.11.10			
1-2	01.11.10	1-17-1	01.11.10	1-30	01.11.10	2-3	01.11.10			
1-3	01.11.10	1-17-2	01.11.10	1-31	01.11.10	2-4	01.11.10			
1-4	01.11.10	1-18	01.11.10	1-32	01.11.10	2-5	01.11.10			
1-5	01.11.10	1-19	01.11.10	1-33	01.11.10	2-6	01.11.10			
1-6	01.11.10	1-19-1	01.11.10	1-34	01.11.10	2-7	01.11.10			
1-7	01.11.10	1-19-2	01.11.10			2-8	01.11.10			
1-8	01.11.10	1-19-3	01.11.10			2-9	01.11.10			
1-8-1	01.11.10	1-20	01.11.10			2-10	01.11.10			
1-9	01.11.10	1-21	01.11.10			2-11	01.11.10			
1-9-1	01.11.10	1-22	01.11.10			2-12	01.11.10			
1-9-2	01.11.10	1-23	01.11.10			2-13	01.11.10			
1-10	01.11.10	1-24	01.11.10			2-14	01.11.10			
1-11	01.11.10	1-25	01.11.10			2-15	01.11.10			
1-12	01.11.10	1-25-1	01.11.10			2-16	01.11.10			
1-13	01.11.10	1-26	01.11.10			2-17	01.11.10			
1-14	01.11.10	1-26-1	01.11.10			2-18	01.11.10			
1-15	01.11.10	1-27	01.11.10			2-19	01.11.10			
1-15-1	01.11.10	1-27-1	01.11.10			2-20	01.11.10			
1-15-2	01.11.10	1-27-2	01.11.10							
1-15-3	01.11.10	1-27-3	01.11.10							
										
Лист	Дата	
Лист поправки/ контрольный лист (0-3)	01.11.10	
Регистрация сверок (проверок) АНПА (0-4)	01.11.10	

В настоящем экземпляре сброшюровано  76 (семьдесят шесть) листов.	

1. Географические и административные 
данные
1-1

 по аэродрому 

№ п.п.	Наименования 
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
1.1	Указатель (индекс) местоположения аэродрома  в Международной организации гражданской авиации (ИКАО)	UWWW / KUF	(2)	
1.2	Указатель (индекс) местоположения аэродрома  в Российской Федерации	УВВВ	(2)	
1.3	Название аэродрома 	Самара (Курумоч)	(2)	
1.4	Класс аэропорта	1	(2)	
1.5	Класс аэродрома 	Б	(2)	
1.6	Принадлежность (гражданский, 
государственный, экспериментальный, совместного базирования, совместного использования)	Гражданский	(2)	
1.7	Вид аэродрома  (по виду поверхности ВПП) 	С искусственным покрытием	(5) (8)	
1.8	Тип аэродрома 	Равнинный	(5) (8)	
1.9	Полное название ближайшего к аэродрому  крупного населенного пункта	г. Самара	(2)	
1.10	Направление и расстояние от центра города или  населенного пункта 	35 км. севернее г. Самары, 
8 км северо-западнее н.п. Курумоч	(2)	
1.11	Координаты местоположения контрольной точки аэродрома  (КТА) (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)	533004с
0500914в	(3)	
1.12	Превышение (абсолютная высота) КТА (м)	137 	(3)	
1.13	Превышение  (абсолютная высота) аэродрома  (м)	145 	(3)	
1.14	Расчетная температура воздуха 	+23.2°С 	(24)	
1.15	Магнитное склонение аэродрома  (в градусах)	+12 	(3)	
1.16	Дата информации о магнитном склонении (эпоха)	2008	(3)	
1.17	Годовые изменения	+0.5'/год	(3)	
1.18	Название аэродрома 	(главный оператор аэропорта, эксплуатант) 
ОАО Международный аэропорт Курумоч

	(2)	
1	2	3	4	
1.19	Адрес аэродрома 	443901, Россия, Самара, Аэропорт ОАО Международный аэропорт Курумоч	(2)	
1.20	Справочный номер телефона аэродрома 	Тел: (846)996-53-59, 996-55-19,
                 996-55-16, 996-55-21	(2)	
1.21	Номер телефакса аэродрома 	Факс: (846) 996-58-83, 996-55-21
 Телефакс: 14258 START SU
Телеграф: 214173 ПОРТ	(2)	
1.22	E-mail аэродрома 	dir_cou@airport.samara.ru
      brif@airport.samara.ru	(2)	
1.23	Адрес AFTN	AFS: УВВВАПДУ/UWWWAPDU
SITA: KUFAPXH	(2)	
1.24	Виды разрешенных полетов	ППП/ ПВП/ ГНСС	(2)	
1.25	Часовой пояс	UTC+4 часа	(13)	
1.26	Типы ВС, для которых открыт 
 аэродром (вертодром)	Ан-124-100; Ил-96-300ПУ (ГТК Россия); Ил-96-400Т; Ил-86, Ил-76; Ил-62М; Ту-214; Ту-204 (и его модификации); Ту-154; Ту-134; Як-40, Як-42; Ил-18; Ан-12; Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-140, Ан-148; Ил-114; М-101Т; Pilatus PC-12; ATR-42; АТR-72, Б-737-300(400,500,800); Б-757; Б-767; А-310-200(300); А-319; А-320-200(100); А-321(и его модификации); А-330; МД-81,82,83(ДС-9-81, 82,83); МД-87,88;МД-90-30(Б-717); Global Express; CRJ-100(200); Falkoс-900, ВАе-125, ВАе-146-200, SAAB-340, SAAB-2000, Embraer-190/195 и других типов ВС 3 и 4 класса, а также вертолетов всех типов.	(5)	
1.27	Аэродром (вертодром) является запасным для ВС государственной авиации, выполняющих полеты на указанные аэродромы	Москва Шереметьево, Москва Домодедово, Москва Внуково, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Оренбург.
Является запасным для ВС если расчеты по методу АСN-РCN соответствуют требованиям Руководства по эксплуатации гражданских аэродромов РФ (РЭГА РФ-94) и указанных в Перечне запасных аэродромов гражданской авиации РФ (пр. 
1-1-1

ФАС России №339 от24.11.98г.)  	(32)	
1.28	Аэродром (вертодром) является запасным для ВС иностранных государств, выполняющих полеты на указанные аэродромы	п.1.27	(32)	
1.29	Аэродром является запасным для гражданских ВС, выполняющих полеты на указанные аэродромы	п.1.27	(32)	
1.30
	Ограничения на посадку на ВПП05/23; 
ВПП15/33	ИВПП-05/23:
Ил-86 - 5с/выл. в сутки; Ил-62М – с ограничением взл. массы 130т  5 с/выл. в сутки; Ил-76Т (ТД) – 20 с/выл. в сутки; Ан-124-100,  Ил-96-300ПУ, Ил-96-400 взл./пос. не обеспечивается; Ту-214, А-319 – 20 с/выл. в сутки; А-310-200 (132т) – 10 с/выл. в сутки; А-310-200 (138т) – 5 с/выл. в сутки; А-310-200 (142т) с ограничением взл. массы до 128т 5 с/выл. в сутки; А-310-200 (150т) с ограничением взл. массы до 129т 5 с/выл. в сутки; А-320-200 (73,5т) -  20   с/выл. в сутки; А-320-100 (68т) -  20   с/выл. в сутки;
 А-321-100 (78,4т; 85,4т) – 5 с/выл. в сутки; А-321-200 (89,4т) – с ограничением взл. массы 87,4т 5 с/выл. в сутки; А-321-200 (93,4т) – с ограничением взл. массы 87,5т 5 с/выл. в сутки; А-330 – 5 с/выл. в сутки; Б-737-400 – 20 с/выл. в сутки; Б-737-800 – 5 с/выл. в сутки; Б-757(109т) – 20 с/выл. в сутки; Б-767 – с ограничением взл. массы 136,5т 5 с/выл. в сутки; МD-81- 20 с/выл. в сутки; МD-82,87,88 (68т) - 20 с/выл. в сутки; МD-83 (73т) - 5 с/выл. в сутки; МD-90-30 (71т) - 5 с/выл. в сутки; DC-9-81,82,83 (67т) - 20 с/выл. в сутки.
ИВПП-15/33:
Ил-62м – 2 с/выл. в сутки; АН-124-100 – с ограничением взл. массы 390т 1 с/выл. в сутки; Ил-96-300ПУ - 1 с/выл. в сутки; Ил-96-400Т - с ограничением взл. массы 231,1т 1 с/выл. в сутки; А-319 - 10 с/выл. в сутки; А-310-200 (132т, 138т)  - 10 с/выл. в сутки; А-310-200 (142т, 150т)  - 2 с/выл. в сутки; А-320-200 (73,5т) - 1 с/выл. в сутки; А-320-100 (68т) - 10 с/выл. в сутки; А-321-100 (78,4т) - с ограничением взл. массы 74,4т 1 с/выл. в сутки; А-321-100 (85,4т) - с ограничением взл. массы 75,6т 1 с/выл. в сутки; А-321-200 (89,4т) - с ограничением взл. массы 74,3т 1 с/выл. в сутки; А-321-200 (93,4т) - с ограничением взл. массы 73,5т 1 с/выл. в сутки; А-330 - с ограничением взл. массы 186т 1 с/выл. в сутки; Б-737-400 - 2 с/выл. в сутки; Б-737-300(500) - 10 с/выл. в сутки; Б-737-800 - с ограничением взл. массы 73,5т 1 с/выл. в сутки; Б-767 – с ограничением взл. массы 150т 1 с/выл. в сутки; MD-81, MD-83 (73т), MD-90-30 (71т) - 2 с/выл. в сутки; MD-82, 87, 88 (68т) - 1 с/выл. в сутки; DC-9-81, 82, 83 (67т) - 1 с/выл. в сутки.		
			(2)
	
1.31	Подразделения и организации, базирующиеся на аэродроме 	Авиакомпания
 ОАО «Митрофлот»	(2)	
1.32	Система координат	ПЗ-90.02	(3)	

2. Время работы служб аэродрома 

1-2

№ п.п.	Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
2.1	Администрация аэродрома 	ПН-ПТ: 0500-1400 
СБ, ВС, празд.: не работает	(23)	
2.2	Аэропорт	к/с	(23)	
2.3	Таможня и иммиграционная служба	к/с	(23)	
2.4	Медицинская и санитарная служба	к/с	(23)	
2.5	Бюро службы аэронавигационной информации (САИ) по проведению инструктажа	к/с
тел/факс: (846) 996-55-21	(23)	
2.6	Бюро информации ОВД	к/с	(23)	
2.7	Метеорологическое бюро по проведению инструктажа	к/с
тел: (846) 996-53-09	(23)	
2.8	Служба воздушного движения (ОВД)	к/с	(23)	
2.9	Служба заправки топливом	к/с	(23)	
2.10	Служба оформления и обработки	к/с	(23)	
2.11	Служба обеспечения безопасности	к/с	(23)	
2.12	Служба противообледенительной  обработки	к/с	(23)	
2.13	Противопожарная служба	к/с	(23)	

3. Службы и средства по обслуживанию, предоставляемые на аэродроме 

1-3

№ п.п.	Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
 документация	
1	2	3	4	
3.1	Погрузочно-разгрузочные средства	Современные средства обработки грузов весом до 5 т.	(2) (22)	
3.2	Типы топлива/масел	ТС-1, РТ / МК-8П, СМ-4,5	(2) (22)	
3.3	Средства заправки топливом/емкость	Имеются / ограничений нет	(2) (22)	
3.4	Средства по удалению льда	Имеются (марки антигололедных реагентов:…, типы спецмашин:…)	(2) (22)	
3.5	Места в ангаре для прибывающих ВС	Нет	(2) (22)	
3.6	Ремонтное оборудование для 
прибывающих ВС	Нет	(2) (22)	

4. Средства для обслуживания пассажиров

1-4

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
 документация	
1	2	3	4	
4.1	Гостиницы на аэродроме  и в его окрестностях	Гостиница аэропорта на 300 мест, гостиницы в городах Самара и Тольятти	(2)	
4.2	Предприятия общественного питания	Имеются	(2)	
4.3	Транспортное обслуживание	Аэроэкспресс, автобус, такси	(2)	
4.4	Медицинское обслуживание	Медпункт в аэровокзале, комнаты отдыха, служба скорой помощи, больницы в г. Самара и Тольятти	(2)	
4.5	Ветеринарный контроль	Имеется	(2)	
4.6	Санитарно-эпидемиологический контроль	Имеется	(2)	
4.7	Банк и почтовое отделение на аэродроме  и в его окрестностях	Имеются банк, 
Почтового отделения нет	(2)	
4.8	Туристическое бюро	Не имеется 	(2)	

5. Аварийно-спасательная и противопожарная службы

1-5

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
5.1	Категория ВПП аэродрома  по 
противопожарному обслуживанию	Кат.7 – ВПП-05/23
Кат.8 – ВПП-15/33	(19)	
5.2	Аварийно-спасательное оборудование	Имеется	(19)	
5.3	Возможности по удалению ВС, 
потерявших способность двигаться	Имеются	(19)	
5.4	Примечания:	На АД отсутствуют аварийные пневмотканевые подъемники для эвакуации широкофюзеляжных ВС иностранного производства. В случае необходимости указанные средства предоставляются, 
тел: (846) 996-51-76	(19)	

1-6

6. Сезонное использование оборудования: удаление осадков

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
 документация	
1	2	3	4	
6.1	Виды оборудования для удаления осадков	Плужно-щеточные, фрезерно-роторный и шнекороторные снегоочистители, спецмашины и оборудование для  обработки летного поля жидким и гранулированным антиобледенительными химреагентами, газоструйная спецтехника, тракторный парк с навесным оборудованием для очистки МС, перрона.	(22)	
6.2	Очередность удаления осадков	Первая очередь – очистка одной из ИВПП; летной полосы на ширину 10 м от границ ИВПП; используемых для руления РД, на всю ширину и на всю длину с откидыванием валов снега; необходимых МС (в т.ч. и на перроне); огней светосигнального оборудования на летной полосе и РД; подготовка зоны А КРМ м ГРМ; по необходимости, очистка подходов к аварийно-спасательному оборудованию. Начало очистки МС, РД перрона производится одновременно с остальными работами первой очереди.
Вторая очередь – подготовка второй ИВПП; летной полосы на ширину 10 м от границ ИВПП; остальных РД; обочин всех РД; очистка дорог и подъездов к объектам служб для обеспечения выпуска ВС немедленно, после возобновления полетов.
Третья очередь – очистка свободных зон на половину длины, спланированной части летной полосы на ширину 25 м; обочин МС и перрона с планировкой откосов; подъездных путей к объектам радиосвязи и прочим объектам на служебной территории, внутриаэропортовых дорог.	(22)	

7. Данные по перронам

1-7

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
 документация	
1	2	3	4	
7.1	Наименование перрона	Центральный		
7.1.1	Тип покрытия перрона 	Асфальтобетон	(5)	
7.1.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	PCN 30/R/B/X/T	(5) (6)	
7.1.3	Маркировка перрона	Имеется	(5)	
7.1.4	Прожекторное освещение перрона	Имеется	(5)	
7.1.5	Обозначение точки границы перрона	001	(5) (22)	
7.1.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533025.04с 0500842.38в	(5) (22)	
7.1.7	Обозначение точки границы перрона	002	(5) (22)	
7.18	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533035.20c 0500912.31в	(5) (22)	
7.1.9	Обозначение точки границы перрона	003	(5) (22)	
7.1.10	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533034.28c 0500913.18в	(5) (22)	
7.1.11	Обозначение точки границы перрона	004	(5) (22)	
7.1.12	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533024.27с 0500843.77в	(5) (22)	
7.2 	Наименование перрона	Западный сектор		
7.2.1	Тип покрытия перрона 	Асфальтобетон	(5)	
7.2.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	PCN 36/R/B/X/T	(5) (6)	
7.2.3	Маркировка перрона	Имеется	(5)	
7.2.4	Прожекторное освещение перрона	Имеется	(5)	
7.2.5	Обозначение точки границы перрона	001	(5) (22)	
7.2.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533012.04с 0500820.38в	(5) (22)	
7.2.7	Обозначение точки границы перрона	002	(5) (22)	
7.2.8	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533022.20c 0500900.31в	(5) (22)	
7.2.9	Обозначение точки границы перрона	003	(5) (22)	
7.2.10	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533022.28c 0500900.18в	(5) (22)	
7.2.11	Обозначение точки границы перрона	004	(5) (22)	
7.2.12	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533012.27с 0500820.77в	(5) (22)	

8. Данные по рулежным дорожкам (РД)

1-8

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
8.1	Обозначение РД	РД-1		
8.1.1	РД:			
8.1.1.1	Тип РД	Соединительная	(5)	
8.1.1.2	Протяженность РД (м)	415	(5) (22)	
8.1.1.3	Ширина РД (м)	18	(5) (22)	
8.1.1.4	Ширина левой боковой полосы
 безопасности РД (м)	3,5	(5) (22)	
8.1.1.5	Ширина правой боковой полосы 
безопасности РД (м)	3,5	(5) (22)	
8.1.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	30/R/B/X/T 	(5) (6)	
8.1.1.7	Тип покрытия РД	Асфальтобетон	(5) (6)	
8.1.1.8	Маркировка РД	Имеется	(5)	
8.1.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	010.10	(3)	
8.1.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	358.10	(3)	
8.1.2	Точки осевой линии РД:	Нет		
8.1.3	Точки мест ожидания у ВПП:			
8.1.3.1	Обозначение точки места ожидания 
у ВПП-05/23	РД 1- ВПП 05	(3)	
8.1.3.2	Координаты точки места ожидания 
у ВПП-05/23 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	532959.85с
0500805.17в	 (3)	
8.1.4	Точки маркировочной линии пересечения РД:	Нет		
8.1.5	Точки выводной линии наведения РД:	Нет		
8.2	Обозначение РД	РД-2		
8.2.1	РД:			
8.2.1.1	Тип РД	Соединительная	(5)	
8.2.1.2	Протяженность РД (м)	415	(5) (22)	
8.2.1.3	Ширина РД (м)	16	(5) (22)	
8.2.1.4	Ширина левой боковой полосы
 безопасности РД (м)	4,5	(5) (22)	
8.2.1.5	Ширина правой боковой полосы 
безопасности РД (м)	4,5	(5) (22)	
8.2.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	44/R/B/X/T смешанное	(5) (6)	
8.2.1.7	Тип покрытия РД	Асфальтобетон	(5) (6)	
8.2.1.8	Маркировка РД	Имеется
	(5)	
8.2.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	331.08	(3)	
8.2.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	319.08	(3)	
8.2.2	Точки осевой линии РД:	Нет	
1-8-1

8.2.3	Точки мест ожидания у ВПП:			
8.2.3.1	Обозначение точки места ожидания 
у ВПП-05/23	РД 2- ВПП 05/23	(3)	
8.2.3.2	Координаты точки места ожидания 
у ВПП-05/23 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533017.67с
0500901.44в	 (3)	
8.2.4	Точки маркировочной линии пересечения РД:	Нет		
8.2.5	Точки выводной линии наведения РД:	Нет		
8.3	Обозначение РД	РД-3		
8.3.1	РД:			
8.3.1.1	Тип РД	Соединительная	(5)	
8.3.1.2	Протяженность РД (м)	415	(5) (22)	
8.3.1.3	Ширина РД (м)	18	(5) (22)	
8.3.1.4	Ширина левой боковой полосы
 безопасности РД (м)	3,5	(5) (22)	
8.3.1.5	Ширина правой боковой полосы 
безопасности РД (м)	3,5	(5) (22)	
8.3.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	26/R/B/X/T смешанное	(5) (6)	
8.3.1.7	Тип покрытия РД	Асфальтобетон	(5) (6)	
8.3.1.8	Маркировка РД	Имеется	(5)	
8.3.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	010.10	(3)	
8.3.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	358.10	(3)	
8.3.2	Точки осевой линии РД:	Нет		
8.3.3	Точки мест ожидания у ВПП:			
8.3.3.1	Обозначение точки места ожидания 
у ВПП-05/23	РД 3- ВПП 23	(3)	
8.3.3.2	Координаты точки места ожидания 
у ВПП-05/23 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533033.90с
0501004.00в	(3)	
8.3.4	Точки маркировочной линии пересечения РД:	Нет		
8.3.5	Точки выводной линии наведения РД:	Нет		
8.4	Обозначение РД	МРД
(от РД-1 до РД-5)		
8.4.1	РД:			
8.4.1.1	Тип РД	Магистральная	(5)	
8.4.1.2	Протяженность РД (м)	415	(5)	
8.4.1.3	Ширина РД (м)	18	(5)	
8.4.1.4	Ширина левой боковой полосы
 безопасности РД (м)
	Нет		
8.4.1.5	Ширина правой боковой полосы 
безопасности РД (м)	Нет		
8.4.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	30/R/B/X/T, 36/R/B/X/T	(6)	
8.4.1.7	Тип покрытия РД	Асфальтобетон	(6)	
8.4.1.8	Маркировка РД	Имеется	(5)	
8.4.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	61.33	(3)	
8.4.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	49.33	(3)	
8.4.2	Точки осевой линии РД:	Нет		

9. Данные по местам стоянок (МС) воздушных судов (ВС)

1-9

№
п.п.	Наименования аэронавигационных данных (АНД)	Значение АНД	Доказательная документация	
1	2	3	4	
9.1	Обозначение (№ стоянки)	МС3		
9.1.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533026.65с 0500846.23в	(3)	
9.1.2	Прочность покрытия	30/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.1.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.2	Обозначение (№ стоянки)	МС4		
9.2.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	53 3027.27с 0500848.08в	(3)	
9.2.2	Прочность покрытия	30/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.2.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.3	Обозначение (№ стоянки)	МС5		
9.3.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533029.30с  050 0854.29в   	(3)	
9.3.2	Прочность покрытия	30/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.3.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.4	Обозначение (№ стоянки)	МС6		
9.4.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533029.92с 0500856.22в	(3)	
9.4.2	Прочность покрытия	30/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.4.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.5	Обозначение (№ стоянки)	МС7		
9.5.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533030.93с 0500903.29в	(3)	
9.5.2	Прочность покрытия	11/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.5.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.6	Обозначение (№ стоянки)	МС8		
9.6.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533032.99с 0500905.56в 	(3)	
9.6.2	Прочность покрытия	11/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.6.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.7	Обозначение (№ стоянки)	МС9		
9.7.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533025.64с 050 0847.12в	(3)	
9.7.2	Прочность покрытия	30/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.7.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.8	Обозначение (№ стоянки)	МС10		
9.8.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533026.26с 050 0848.96в	(3)	
9.8.2	Прочность покрытия	30/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.8.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.9	Обозначение (№ стоянки)	МС11		
9.9.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533028.29с 0500855.16в	(3)	
9.9.2	Прочность покрытия	30/R/B/X/T смешанное	(3)	
9.9.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(3)	
9.10	Обозначение (№ стоянки)	МС12		
9.10.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533028.91с 0500857.10в	(3)	
9.10.2	Прочность покрытия	30/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.10.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.11	Обозначение (№ стоянки)	МС13		
9.11.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533031.96с 0500902.41в	(3)	
9.11.2	Прочность покрытия	11/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.11.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.12	Обозначение (№ стоянки)	МС14		
9.12.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533031.98с 0500906.51в 	(3)	
9.12.2	Прочность покрытия	11/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.12.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.13	Обозначение (№ стоянки)	МС15		
9.13.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533012.30с 0500820.18в
	(3)	
9.13.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.13.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.14	Обозначение (№ стоянки)	МС16		
9.14.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533013.24с 0500823.06в 	(3)	
9.14.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.14.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.15	Обозначение (№ стоянки)	МС17		
9.15.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533014.12с 0500825.93в
	(3)	
9.15.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.15.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.16	Обозначение (№ стоянки)	МС18		
9.16.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533014.83с 0500828.11в 	(3)	
9.16.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.16.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.17	Обозначение (№ стоянки)	МС19		
9.17.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533015.54с 0500830.39в 	(3)	
9.17.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.17.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.18	Обозначение (№ стоянки)	МС20		
9.18.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533016.25с 0500832.51в 	(3)	
9.18.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.18.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	
1-9-1

(6)	
9.19	Обозначение (№ стоянки)	МС21		
9.19.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533016.94с 0500834.63в 	(3)	
9.19.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.19.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.20	Обозначение (№ стоянки)	МС22		
9.20.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533017.69с 0500836.90в 	(3)	
9.20.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.20.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.21	Обозначение (№ стоянки)	МС23		
9.21.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533018.45с 0500839.25в 	(3)	
9.21.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.21.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.23	Обозначение (№ стоянки)	МС24		
9.23.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533019.20с 0500841.60в 	(3)	
9.23.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.23.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.24	Обозначение (№ стоянки)	МС25		
9.24.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533020.01с 0500844.05в 	(3)	
9.24.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.24.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.25	Обозначение (№ стоянки)	МС26		
9.25.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533020.76с 0500846.28в 	(3)	
9.25.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.25.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.26	Обозначение (№ стоянки)	МС27		
9.26.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533021.46с 0500848.50в 	(3)	
9.26.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T смешанное	(6)	
9.26.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.27	Обозначение (№ стоянки)	МС28		
9.27.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533025.74с 0500902.27в 	(3)	
9.27.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.27.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.28	Обозначение (№ стоянки)	МС29		
9.28.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533026.45с 0500904.35в
	(3)	
9.28.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T 	(6)	
9.28.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.29	Обозначение (№ стоянки)	МС30		
9.29.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533027.19с  0500906.22в 	(3)	
9.29.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.29.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.30	Обозначение (№ стоянки)	МС31		
9.30.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	53302.90с 0500908.37в
	(3)	
9.30.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.30.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.31	Обозначение (№ стоянки)	МС32		
9.31.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533028.63с 0500910.54в 	(3)	
9.31.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.31.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.32	Обозначение (№ стоянки)	МС33		
9.32.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533018.00с 0500837.00в	(3)	
9.32.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.32.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.33	Обозначение (№ стоянки)	МС34		
9.33.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533030.21с 0500915.91в 	(3)	
9.33.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.33.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.34	Обозначение (№ стоянки)	МС35		
9.34.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533031.18с 0500918.64в  	(3)	
9.34.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.34.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.35	Обозначение (№ стоянки)	МС36		
9.35.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533032.10с 0500921.73в 	(3)	
9.35.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.35.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.36	Обозначение (№ стоянки)	МС37		
9.36.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533032.84с 0500923.87в 	(3)	
9.36.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.36.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.37	Обозначение (№ стоянки)	МС38		
9.37.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533033.54с 0500926.07в 	(3)	
9.37.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T 	(6)	
9.37.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.38	Обозначение (№ стоянки)	МС39		
9.38.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533034.23с 0500928.25в 	(3)	
9.38.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T 	(6)	
9.38.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.39	Обозначение (№ стоянки)	МС40		
9.39.1	Координаты местоположения 
1-9-2

точки установки переднего колеса	533034.93с 0500930.44в 	(3)	
9.39.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T 	(6)	
9.39.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.40	Обозначение (№ стоянки)	МС41		
9.40.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533035.78с 0500932.89в 	(3)	
9.40.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T	(6)	
9.40.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.41	Обозначение (№ стоянки)	МС42		
9.41.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533036.69с 0500935.64в 	(3)	
9.41.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T 	(6)	
9.41.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.42	Обозначение (№ стоянки)	МС43		
9.42.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533037.53с 0500938.50в 	(3)	
9.42.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T 	(6)	
9.42.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	
9.43	Обозначение (№ стоянки)	МС44		
9.43.1	Координаты местоположения точки установки переднего колеса	533039.97с 0500940.08в 	(3)	
9.43.2	Прочность покрытия	36/R/B/X/T 	(6)	
9.43.3	Тип покрытия	Асфальтобетон	(6)	

10. Данные по местам проверок инерциальных 
навигационных систем (ИНС)

1-10

№ п.п.	Наименование элемента 
аэронавигационных данных (АНД)
	Значение элемента АНД
	Доказательная
 документация	
1	2	3	4	
10.1.1	Местоположение	РМС РД-1		
10.1.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533000.00с
0500805.00в 	(3)	
10.2.1	Местоположение	РМС РД-2		
10.2.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533018.00с
0500902.00в	(3)	
10.3.1	Местоположение	РМС РД-4 
(33-15)		
10.3.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533041.00с
0501007.00в	(3)	
10.4.1	Местоположение	РМС РД-4 
(15-33)		
10.4.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533031.00с
0501013.00в	(3)	
10.5.1	Местоположение	РМС РД-6		
10.5.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533051.00с
0501009.00в	(3)	
10.6.1	Местоположение	РМС РД-9 		
10.6.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533105.00с
0500959.00в	(3)	
10.7.1	Местоположение	РМС РД-10		
10.7.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	532934.00с
0501055.00в	(3)	
10.8.1	Местоположение	РМС РД-11		
10.8.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533017.00с
0501028.00в	(3)	
10.9.1	Местоположение	РМС РД-3		
10.9.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533035.20с
0501059.80в	(3)	
10.10.1	Местоположение	РМС РД-6
 (05-23)		
10.10.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533038.50с
0501008.10в	(3)	
1	2	3	4	
10.11.1	Местоположение	РМС РД-7		
10.11.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533031.20с
0501010.60в	(3)	
10.12.1	Местоположение	РМС РД-9
 (05-23)		
10.12.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533031.00с
0501012.00в	(3)	
10.13.1	Местоположение	Порог ИВПП 23		
10.13.2	Координаты местоположения пунктов проверки ИНС (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533033.80с
0501007.11в	(3)	
10.14	Примечание:
1. Место проверки ИНС на месте стоянок (МС): 3-6, 15-49, 49а, П, 51-56.  
2. Местом проверки ИНС является зона ожидания на РД. Съёмочной точкой зоны ожидания соответствующей РД является пересечение осевой РД с двойной линией зоны РМС (ILS).	

11. Данные по местам проверок высотомеров

1-11

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
11.1.1	Местоположение	специально подготовленная площадка 
у порога ВПП 05	(3)	
11.1.2	Превышение (абсолютная высота) (м)	125	(3)	
11.1.3	Геодезическая высота (м)	128	(3)	

12. Данные по местам проверок ВОР

1-12

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
12.1.1	Местоположение пункта проверки ВОР	специально подготовленная площадка 
у порога ВПП23	(5)	
12.1.2	Координаты местоположения пунктов проверки ВОР (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	533033.80с
0501007.11в	(5)	

13. Данные по противообледенительной зоне

1-13

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
13.1	Обозначение	Площадка для облива противообледени-тельной жидкостью в районе РД-1.	(5)	
13.2	Координаты противообледенительной зоны (точки постановки носового колеса ВС) (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)	532957 с
0500804в	(5)	
13.3	Примечание:			

14. Системы управления наземным движением, контроля за ним и соответствующие маркировочные знаки

1-14

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение 
элемента АНД
	Доказательная документация	
1	2	3	4	
14.1	Использование опознавательных знаков МС	Указательные знаки в местах входа на МС	(5)	
14.2	Использование указательных линий РД	Маркировка знаков обозначения РД	(5)	
14.3	Использование системы визуального управления постановки/размещения на стоянке	Согласно маркировке	(5)	
14.4	Маркировочные знаки и огни ВПП	Обозначение, порог ВПП, зона приземления, осевая линия, кромки и конец ВПП отмаркированы и освещены	(5)	
14.5	Маркировочные знаки и огни РД	Осевая линия, точки ожидания и пересечения на всех РД отмаркированы и освещены.	(5)	
14.6	Огни линии Стоп, если имеются	На всех  РД	(5)	

15. Данные по препятствиям в районе аэродрома  

1-15

радиусом 45 км с центром в КТА

Идентификатор (№ п.п.) препятствия	Наимено-вание
препятствия	Широта 
препятствия
	Долгота 
препятствия
	Превышение 
(абсолютная высота)
(м)	Геодезическая 
высота 
(м)	Вид / цвет
марки-ровки 	Доказа-тельная докумен-тация	
1	2	3	4	9	10	11	12	
Препятствия в районе 2	
UWWW2000011)	Рельеф	53	53	16.4	с	050	26	04.0	в	256.0	259.0	Нет	(3)	
00002	Мачта СС	53	48	29.4	с	049	48	00.1	в	217.9	221.3	С,М	(3)	
00003	Мачта СС	53	48	26.6	с	049	48	04.2	в	220.5	223.9	С,М	(3)	
00004	Мачта СС	53	45	09.8	с	050	15	02.5	в	168.9	171.8	С,М	(3)	
00005	Мачта СС	53	44	52.9	с	050	15	07.6	в	167.2	170.2	С,М	(3)	
00006	Мачта СС	53	42	57.4	с	050	36	59.1	в	239.5	242.1	С,М	(3)	
00007	Мачта СС	53	38	36.2	с	050	13	54.2	в	143.7	146.6	С,М	(3)	
00008	Мачта СС	53	38	33.7	с	050	13	55.8	в	131.3	134.1	С,М	(3)	
00009	Мачта СС	53	35	46.9	с	050	37	58.0	в	150.8	153.3	С,М	(3)	
00010	Опора ЛЭП	53	34	02.9	с	050	08	46.1	в	209.8	212.5	Нет	(3)	
00011	Опора ЛЭП	53	34	1.4	с	050	09	08.0	в	205.5	208.3	Нет	(3)	
00012	Опора  ЛЭП	53	33	59.9	с	050	09	30.3	в	195.9	198.7	Нет	(3)	
00013	Мачта ДПРМ 15	53	33	10.9	с	050	08	52.0	в	181.6	184.4	С, М	(3)	
00014	Труба	53	33	02.1	с	049	29	04.4	в	242.3	245.5	С, М	(3)	
00015	Труба	53	32	59.7	с	049	26	58.1	в	236.3	239.6	С, М	(3)	
00016	Труба	53	32	55.2	с	049	28	58.6	в	209.7	213.0	С, М	(3)	
00017	Труба	53	32	49,9	с	049	27	05,9	в	236.0	239,3	С, М	(3)	
00018	Труба	53	32	48,9	с	049	27	10,9	в	237.1	240,4	С, М	(3)	
00019	Труба	53	32	47,8	с	049	27	16,6	в	238.0	241,2	С, М	(3)	
00020	Мачта ПРЦ т..2	53	32	49,5	с	050	08	32,3	в	175.2	178,0	С, М	(3)	
00021	Мачта ПРЦ т.1	53	32	49,1	с	050	08	30,9	в	171.7	174,4	С, М	(3)	
00022	Мачта СС	53	32	44,0	с	050	35	06,8	в	170.0	172,4	С, М	(3)	
00023	Локатор	53	32	33,3	с	050	08	16,6	в	158.8	161,5	С, М	(3)	
00024	Лес	53	32	07,1	с	050	09	31,1	в	134.7	137,4	Нет	(3)	
00025	Лес	53	32	04,8	с	050	09	40,0	в	132.7	138,5	Нет	(3)	
00026	Лес	53	32	03,5	с	050	09	21,3	в	132.5	135,2	Нет	(3)	
00027	Лес	53	32	00,6	с	050	09	19,6	в	131.9	134,6	Нет	(3)	
00028	Лес	53	32	00,2	с	050	09	52,9	в	127.9	130,6	Нет	(3)	
00029	Лес	53	32	00,0	с	050	09	46,9	в	129.5	132,2	Нет	(3)	
00030	Дерево	53	31	49,1	с	050	09	14,0	в	133.1	135,8	Нет	(3)	
00031	Дерево	53	31	45,4	с	050	09	10,6	в	132.5	135,2	Нет	(3)	
00032	Дерево	53	31	40,8	с	050	09	11,9	в	131.7	134,5	Нет	(3)	
00033	Мачта  БПРМ15 т.2	53	31	38,1	с	050	09	49,3	в	126.3	129,0	С, М	(3)	
00034	Мачта  БПРМ15 т.1	53	31	37,5	с	050	09	46,2	в	125.9	128,6	С, М	(3)	
00035	КРМЗЗ т.З.	53	31	36,1	с	050	09	49,0	в	127.5	130,2	С, М	(3)	
00036	КРМЗЗ т.4	53	31	36,1	с	050	09	50,0	в	126.4	129,2	С, М	(3)	
00037	КРМЗЗ т.2	53	31	36,0	с	050	09	48,6	в	127.5	130,2	С, М	(3)	
00038	КРМЗЗ т.1	53	31	35,6	с	050	09	47,9	в	126.4	129,2	С, М	(3)	
00039	Лес	53	31	28,4	с	050	10	38,2	в	133.2	135,9	Нет	(3)	
00040	Дерево	53	31	27,8	с	050	09	23,6	в	134.2	136,9	Нет	(3)	
00041	Дерево	53	31	26,1	с	050	09	28,3	в	138.9	141,6	Нет	(3)	
00042	Лес	53	31	25,0	с	050	10	31,6	в	137.7	140,5	Нет	(3)	
00043	Деревья	53	31	24,9	с	050	09	34,8	в	136.2	138,9	Нет	(3)	
00044	Дерево (Лосополоса)	53	31	21,5	с	050	09	43,9	в	134.1	136,9	Нет	(3)	
00045	Лес	53	31	21,0	с	050	10	24,0	в	139.4	142,1	Нет	(3)	
00046	Дерево	53	31	20,2	с	050	09	46,5	в	134.6	137,3	Нет	(3)	
00047	Дерево (Лосополоса)	53	31	19,3	с	050	09	49,3	в	133.7	136,5	Нет	(3)	
00048	Лес	53	31	17,8	с	050	10	19,6	в	141.1	143,9	Нет	(3)	
00049	Лес	53	31	14,7	с	050	10	14,2	в	136.6	139,3	Нет	(3)	
00050	Ан-124 (зона РМС) на РД9т.1	53	31	04,9	с	050	09	59,0	в	126.7	129,4	С,М	(3)	
00051	Ан-124 (зона РМС) на РД9т.2	53	31	03,7	с	050	09	55,7	в	127.4	129,8	С,М	(3)	
00052	Контрольная мачта ГРМ15	53	31	01,6	с	050	10	17,2	в	134.8	137,5	С,М	(3)	
00053	Мачта ФИ	53	31	00,9	с	050	10	03,2	в	132.4	135,1	С,М	(3)	
00054	КУН Г	53	30	59,5	с	050	10	15,9	в	129.5	132,3	С,М	(3)	
00055	Мачта ГРМ-15	53	30	59,1	с	050	10	18,7	в	144.2	146,9	С,М	(3)	
00056	Мачта на здании	53	30	56,7	с	049	49	50,7	в	258.5	261,5	С,М	(3)	
00057	Будка ФИ	53	30	57,9	с	050	10	05,0	в	131.1	133,8	С,М	(3)	
00058	Флюгер	53	30	57,6	с	050	10	02,6	в	137.8	140,5	С,М	(3)	
00059	Дерево	53	30	57,5	с	050	09	53,8	в	134.5	137,2	С,М	(3)	
00060	Флюгер	53	30	57,5	с	050	10	02,3	в	137.8	140,5	С,М	(3)	
00061	Антенна на СДП15	53	30	56,0	с	050	10	03,9	в	136.9	139,6	С,М	(3)	
00062	СДП15	53	30	56,0	с	050	10	04,2	в	133.9	136,6	С,М	(3)	
00063	Столб	53	30	55,6	с	050	10	02,3	в	137.1	139,8	С	(3)	
00064	Столб	53	30	55,4	с	050	10	01,5	в	137.3	140,1	С	(3)	
00065	Дерево	53	30	55,3	с	050	09	55,5	в	136.4	139,1	Нет	(3)	
00066	Труба	53	30	46,5	с	049	27	54,3	в	218.5	221,7	С,М	(3)	
00067	Мачта СС т.1	53	30	51,3	с	050	23	48,0	в	103.0	105,6	С,М	(3)	
00068	Мачта БПРМ23 т.1	53	30	50,9	с	050	10	56,3	в	132.5	135,2	С,М	(3)	
00069	Ан-124 (зона РМС) на РД6 т.1	53	30	50,6	с	050	10	08,9	в	128.7	131,4	С,М	(3)	
00070	Мачта СС т.1	53	30	45,9	с	049	36	04,4	в	171.7	174,9	С,М	(3)	
00071	Маркер БПРМ23	53	30	50,2	с	050	10	57,3	в	130.6	133,3	С,М	(3)	
00072	Дерево	53	30	49,5	с	050	10	59,9	в	133.1	135,8	Нет	(3)	
00073	Ан-124 (зона РМС) на РД6 т.2	53	30	49,5	с	050	10	05,7	в	129.4	131,9	С,М	(3)	
00074	Техздание 23	53	30	49,4	с	050	10	57,0	в	130.8	133,5	С,М	(3)	
00075	Мачта БПРМ23 т.2	53	30	49,2	с	050	10	57,8	в	131.5	134,2	С,М	(3)	
00076	Дерево	53	30	44,8	с	050	10	43,2	в	130.1	132,8	Нет	(3)	
00077	Дерево	53	30	44,8	с	050	10	48,0	в	130.3	133,0	Нет	(3)	
00078	КРМ05 т.2	53	30	43,7	с	050	10	35,8	в	129.7	132,4	С,М	(3)	
00079	Ан-124 (зРМС) на РД4 (15-33) т.2	53	30	43,1	с	050	10	05,3	в	128.4	130,9	С,М	(3)	
00080	КРМ05 т.1	53	30	42,8	с	050	10	365	в	129.6	132,3	С,М	(3)	
00081	МРЛ на здании	53	30	42,5	с	050	8	46,9	в	168.4	171,1	С,М	(3)	
00082	Мачта СС	53	30	41,3	с	049	55	42,0	в	202.5	205,4	С,М	(3)	
00083	Мачта СС	53	30	41,5	с	050	8	44,1	в	186.5	189,2	С,М	(3)	
00084	Ан-124 (зона РМС) на РД(15-33)т.1	53	30	41,0	с	050	10	06,6	в	127.6	130,3	С,М	(3)	
00085	Мачта освещения	53	30	40,2	с	050	09	11,5	в	150.5	153,2	С,М	(3)	
00086	Мачта освещения	53	30	38,9	с	050	09	43,8	в	149.7	152,5	С,М	(3)	
00087	Мачта освещения	53	30	37,8	с	050	09	03,1	в	154.8	157,6	С,М	(3)	
00088	Мачта освещения	53	30	37,6	с	050	09	09,9	в	155.0	157,7	С,М	(3)	
00089	Мачта освещения	53	30	37,6	с	050	09	39,8	в	149.8	152,5	С,М	(3)	
00090	Здание гостиницы	53	30	37,2	с	050	08	34,7	в	155.5	158,2	С	(3)	
00091	Мачта освещения	53	30	36,2	с	050	09	35,7	в	150.9	153,7	С,М	(3)	
00092	Мачта освещения	53	30	36,1	с	050	09	11,3	в	154.8	157,6	С,М	(3)	
00093	Антенна	53	30	35,7	с	050	08	53,0	в	158.9	161,6	С,М	(3)	
00094	Мачта освещения	53	30	35,2	с	050	09	08,7	в	154.0	156,8	С,М	(3)	
1	2	3	4	9	10	11	
1-15-1

12	
00095	Контрольная мачта ГРМ23	53	30	34,9	с	050	09	52,5	в	134.5	137,2	С,М	(3)	
00096	Мачта освещения	53	30	34,8	с	050	09	31,4	в	149.4	152,1	С,М	(3)	
00097	Мачта освещения	53	30	34,3	с	050	09	06,1	в	154.3	157,0	С,М	(3)	
00099	Мачта освещения	53	30	33,6	с	050	08	50,8	в	159.8	162,5	С,М	(3)	
00100	Мачта освещения	53	30	33,6	с	050	09	03,8	в	154.7	157,4	С,М	(3)	
00101	Мачта освещения	53	30	33,3	с	050	09	27,0	в	150.4	153,1	С,М	(3)	
00102	Дерево	53	30	33,3	с	050	08	51,3	в	160.9	163,06	Нет	(3)	
00103	Мачта ГРМ23	53	30	33,3	с	050	09	48,1	в	145.0	147,5	С,М	(3)	
00104	Здание аэронавигации т 2	53	30	33,0	с	050	08	58,6	в	155.0	157,2	С	(3)	
00105	Здание гостиницы	53	30	32,9	с	050	08	38,2	в	152.3	155,0	С	(3)	
00106	Мачта освещения	53	30	32,7	с	050	09	01,2	в	155.3	158,0	С	(3)	
00107	Здан. аэронавигации т.1	53	30	32,7	с	050	08	57,4	в	155.0	157,7	С	(3)	
00108	Сарай	53	30	32,6	с	050	09	41,7	в	132.6	135,3	Нет	(3)	
00109	КУН Г	53	30	32,5	с	050	09	46,4	в	131.0	133,7	Нет	(3)	
00110	Мачта ФИ	53	30	32,4	с	050	09	43,5	в	133.4	136,1	С,М	(3)	
00111	Флюгер	53	30	32,3	с	050	09	42,0	в	135.8	138,5	Нет	(3)	
00112	Антенна на СДП23	53	30	32,2	с	050	09	45,2	в	138.7	141,4	С,М	(3)	
00113	Флюгер	53	30	32,2	с	050	09	41,6	в	135.6	138,4	Нет	(3)	
00114	Подъемный кран	53	30	32,1	с	050	08	45,4	в	168.4	171,1	С	(3)	
00115	СДП23	53	30	31,9	с	050	09	45,2	в	135.0	137,7	С,М	(3)	
00116	КУН Г	53	30	31,8	с	050	09	50,3	в	128.6	131,3	Нет	(3)	
00117	Мачта освещения	53	30	31,8	с	050	09	22,9	в	150.6	153,3	С	(3)	
00118	Аэровокзал т.4	53	30	31,2	с	050	08	53,1	в	149.5	152,2	С	(3)	
00119	Мачта освещения	53	30	30,9	с	050	09	20,1	в	152.0	154,8	С	(3)	
00120	Ан-124 (зона РМС) на РД-4(33-15) т.1	53	30	30,9	с	050	10	12,6	в	123.8	126,5	С,М	(3)	
00121	Труба	53	30	30,8	с	050	08	25,6	в	194.7	197,4	С,М	(3)	
00122	Будка ФИ	53	30	30,8	с	050	09	38,9	в	133.2	135,9	Нет	(3)	
00123	Мачта освещения	53	30	30,7	с	050	08	53,9	в	156.2	159,0	С	(3)	
00124	КДП т.2	53	30	30,6	с	050	08	49,9	в	162.9	165,6	С	(3)	
00125	КДП т.1	53	30	30,4	с	050	08	49,4	в	163.0	165,7	С	(3)	
00126	Труба	53	30	30,2	с	050	08	28,6	в	166.5	169,2	С,М	(3)	
00127	Аэровокзал т.З	53	30	30,1	с	050	08	52,9	в	144.4	147,1	С	(3)	
00128	Мачта освещения	53	30	29,9	с	050	09	17,1	в	151.8	154,6		(3)	
00129	РЛС Иртыш	53	30	29,3	с	050	11	11,3	в	134.0	136,7	С,М	(3)	
00130	Аэровокзал т.1	53	30	29,2	с	050	08	46,9	в	149.6	152,3	С	(3)	
00131	Здание Бизнес-терминал	53	30	29,2	с	050	08	41,9	в	149.1	151,8	С	(3)	
00132	РЛС Иртыш	53	30	28,7	с	050	11	16,1	в	134.9	137,6	С,М	(3)	
00133	Мачта освещения	53	30	28,9	с	050	09	13,9	в	153.2	155,9	С	(3)	
00134	РЛС Корень	53	30	28,8	с	050	11	14,7	в	134.0	136,7	С,М	(3)	
00135	Мачта освещения	53	30	28,8	с	050	08	38,8	в	154.1	156,8	С	(3)	
00136	Ан-124(зона РМС) на РД-4(33-15) т.2	53	30	28,8	с	050	10	13,9	в	123.1	125,8	С,М	(3)	
00137	Аэровокзал т.2	53	30	28,7	с	050	08	48,4	в	144.4	147,1	С	(3)	
00138	Мачта освещения	53	30	28,6	с	050	08	47,5	в	157.0	159,7	С	(3)	
00139	Мачта освещения	53	30	27,8	с	050	09	10,5	в	153.0	155,7	С	(3)	
00140	Куст	53	30	27,1	с	050	10	37,8	в	121.7	124,4	Нет	(3)	
00141	Мачта освещения	53	30	26,8	с	050	09	07,5	в	154.4	157,1	С	(3)	
00142	Мачта освещения	53	30	25,8	с	050	09	04,5	в	154.6	157,3	С	(3)	
00143	Мачта освещения	53	30	25,4	с	050	08	41,4	в	157.0	159,7	С	(3)	
00144	Мачта освещения	53	30	25,0	с	050	09	02,0	в	155.2	157,9	С	(3)	
00145	Куст	53	30	25,0	с	050	10	39,1	в	122.4	125,1	Нет	(3)	
00146	Здание цех 2 т.З	53	30	24,6	с	050	08	29,1	в	157.0	159,8	С	(3)	
00147	Будка ФИ	53	30	24,3	с	050	09	11,6	в	139.3	142,1	Нет	(3)	
00148	Здание Цеха-2 т.2	53	30	23,6	с	050	08	26,0	в	166.8	169,6	С	(3)	
00149	Мачта ФИ	53	30	22,6	с	050	10	26,6	в	123.8	126,5	Нет	(3)	
00150	Здание Цеха-2 т.1	53	30	22,6	с	050	08	22,9	в	157.3	160,0	С	(3)	
00151	Отражатель ФИ	53	30	22,6	с	050	09	07,1	в	141.5	144,2	Нет	(3)	
00152	Дерево	53	30	22,2	с	050	10	14,9	в	125.5	128,2	Нет	(3)	
00153	Куст	53	30	21,9	с	050	09	07,0	в	142.5	145,2	Нет	(3)	
00154	Мачта освещения	53	30	21,1	с	050	08	50,6	в	155.9	158,7	С	(3)	
00155	Кунг	53	30	20,8	с	050	09	08,3	в	139.6	142,4	Нет	(3)	
00156	Труба	53	30	20,6	с	050	08	03,2	в	156.5	159,2	С,М	(3)	
00157	Кунг	53	30	20,2	с	050	09	08,9	в	139.5	142,2	Нет	(3)	
00158														
00159														
00160	Ан-124 (зонаРМС) на РД-2т	53	30	19,6	с	050	08	59,6	в	137.7	140,4	С,М	(3)	
00161	Будка ФИ	53	30	19,5	с	050	10	28,1	в	121.8	124,5	Нет	(3)	
00162	Мачта освещения	53	30	19,5	с	050	08	45,9	в	156.8	159,5	С	(3)	
00163	Мачта освещения	53	30	17,9	с	050	08	41,2	в	157.7	160,5	С	(3)	
00164	Ан-124(зона РМС)на РД-2 т.1	53	30	17,7	с	050	09	01,4	в	137.9	140,6	С,М	(3)	
00165	Дерево	53	30	17,4	с	050	07	54,8	в	155.3	158,0	Нет	(3)	
00166	Ан-124(зона РМС) на РД-11т.1	53	30	17,0	с	050	10	27,5	в	119.2	121,9	С,М	(3)	
00167	Громоотвод ГСМ	53	30	16,9	с	050	07	54,2	в	154.9	157,6	Нет	(3)	
00168	Дерево	53	30	16,8	с	050	10	10,1	в	137.0	139,7	Нет	(3)	
00169	Громоотвод ГСМ	53	30	16,8	с	050	07	57,8	в	154.2	156,9	Нет	(3)	
00170	Мачта освещения	53	30	16,4	с	050	8	36,6	в	157.5	160,3	С	(3)	
00171	Ан-124(зона РМС) на РД-11 т.2	53	30	16,2	с	050	10	24,0	в	120.1	122,5	С,М	(3)	
00172	Дерево	53	30	16,0	с	050	09	52,0	в	138.7	141,4	Нет	(3)	
00173	Мачта освещения	53	30	15,5	с	050	08	33,8	в	157.7	160,5	С	(3)	
00174	Громоотвод ГСМ	53	30	14,6	с	050	07	46,8	в	154.4	157,1	Нет	(3)	
00175	Мачта освещения	53	30	14,5	с	050	08	30,5	в	158.1	160,8	С	(3)	
00176	Дерево	53	30	14,4	с	050	10	18,2	в	128.4	131,1	Нет	(3)	
00177	Дерево	53	30	14,2	с	050	10	09,8	в	137.0	139,7	Нет	(3)	
00178	Дерево	53	30	13,8	с	050	10	16,1	в	134.5	137,2	Нет	(3)	
00179	Мачта освещения	53	30	13,1	с	050	08	26,3	в	159.0	161,7	С	(3)	
00180	Дерево	53	30	12,9	с	050	09	31,5	в	139.3	142,1	Нет	(3)	
00181	Мачта освещения	53	30	12,0	с	050	08	22,8	в	160.0	162,8	С	(3)	
00182	Емкость ГСМ	53	30	11,8	с	050	07	46,7	в	149.7	152,4	Нет	(3)	
00183	Громоотвод ГСМ	53	30	11,0	с	050	07	33,8	в	156.4	159,2	Нет	(3)	
00184	Дерево	53	30	09,7	с	050	10	15,6	в	136.1	138,8	Нет	(3)	
00185	Дерево	53	30	09,5	с	050	09	26,1	в	139.8	142,5	Нет	(3)	
00186	Дерево	53	30	09,1	с	050	11	21,0	в	126.2	128,9	Нет	(3)	
00187	Дерево	53	30	09,0	с	050	09	30,4	в	141.2	144,0	Нет	(3)	
00188	Громоотвод ГСМ	53	30	08,0	с	050	07	36,6	в	157.8	160,6	Нет	(3)	
00189	Дерево	53	30	07,0	с	050	07	47,7	в	161.2	164,0	Нет	(3)	
00190	Дерево	53	30	06,5	с	050	10	59,8	в	125.7	128,4	Нет	(3)	
00191	Дерево	53	30	06,5	с	050	09	22,6	в	145,6	147,6	Нет	(3)	
00192	Дерево	53	30	06,5	с	050	09	22,6	в	145,6	147,6	Нет	(3)	
00193	Дерево	53	30	05,1	с	050	08	12,6	в	154.0	156,7	Нет	(3)	
00194	Дерево	53	30	06,5	с	050	09	22,6	в	145,6	147,6	Нет	(3)	
00195	Дерево	53	30	04,5	с	050	08	13,7	в	154.1	156,8	Нет	(3)	
00196	Дерево	53	30	04,3	с	050	10	11,0	в	136.7	139,4	Нет	(3)	
00197	Кусты	53	30	03,4	с	050	08	01,9	в	148.1	150,8	Нет	(3)	
00198	Мачта ФИ	53	30	02,9	с	050	08	18,1	в	148.1	150,8	Нет	(3)	
00199	Куст	53	30	02,7	с	050	08	16,0	в	147.3	150,1	Нет	(3)	
00200	Ан-124 (зона 
1-15-2

РМС) на РД1 т.2	53	30	02,1	с	050	08	05,2	в	142.9	145,4	С,М	(3)	
00201	Дерево	53	30	01,9	с	050	08	00,6	в	152.1	154,8	Нет	(3)	
00202	Флюгер	53	30	01,9	с	050	08	11,9	в	152.8	155,5	Нет	(3)	
00203	Будка ФИ	53	30	01,8	с	050	08	13,0	в	146.8	149,6	Нет	(3)	
00204	Флюгер	53	30	01,7	с	050	08	12,0	в	152.6	155,3	Нет	(3)	
00205	Дерево	53	30	01,5	с	050	08	00,0	в	151.0	153,7	Нет	(3)	
00206	Дерево	53	30	01,0	с	050	10	55,4	в	122.6	125,3	Нет	(3)	
00207	Лесополоса	53	30	00,0	с	050	07	50,9	в	151.8	154,5	Нет	(3)	
00208	Ан-124 (зона РМС) на РД1 т.1	53	29	59,9	с	050	08	05,2	в	143.6	146,3	С,М	(3)	
00209	Дерево	53	29	59,7	с	050	07	57,3	в	151.3	154,0	Нет	(3)	
00210	Дерево	53	29	59,2	с	050	11	23,7	в	128.7	131,4	Нет	(3)	
00211	Лесополоса	53	29	58,7	с	050	07	51,4	в	152.3	156,0	Нет	(3)	
00212	Лесополоса	53	29	58,5	с	050	07	58,4	в	149.9	152,7	Нет	(3)	
00213	Антенна на СДП-05	53	29	58,2	с	050	08	01,4	в	156.4	159,1	С,М	(3)	
00214	СДП-05	53	29	58,2	с	050	08	01,7	в	150.7	152,4	С,М	(3)	
00215	Лесополоса	53	29	57,9	с	050	07	07,4	в	153.4	156,1	Нет	(3)	
00216	Дерево	53	29	57,7	с	050	09	18,6	в	146.9	149,6	Нет	(3)	
00217	Дерево	53	29	57,6	с	050	10	06,0	в	132.8	135,5	Нет	(3)	
00218	Дерево	53	29	57,6	с	050	09	23,0	в	143.7	146,4	Нет	(3)	
00219	Дерево	53	29	57,5	с	050	09	13,9	в	143.7	146,4	Нет	(3)	
00220	Лесополоса	53	29	56,9	с	050	07	59,3	в	149.4	152,1	Нет	(3)	
00221	Кунг	53	29	56,5	с	050	08	22,9	в	146.0	148,7	Нет	(3)	
00222	Лесополоса	53	29	56,5	с	050	07	54,7	в	149.9	152,6	Нет	(3)	
00223	Дерево	53	29	55,6	с	050	10	17,7	в	131.7	134,4	Нет	(3)	
00224	Дерево	53	29	55,6	с	050	10	13,5	в	129.9	132,6	Нет	(3)	
00225	Дерево	53	29	55,3	с	050	10	29,3	в	127.9	130,6	Нет	(3)	
00226	Мачта ГРМ-05	53	29	55,2	с	050	08	25,4	в	160.8	163,6	С,М	(3)	
00227	Лесополоса	53	29	54,9	с	050	07	49,2	в	152.4	155,1	Нет	(3)	
00228	Лесополоса	53	29	54,8	с	050	07	07,1	в	152.4	155,1	Нет	(3)	
00229	Дерево	53	29	53,8	с	050	07	46,8	в	151.2	153,9	Нет	(3)	
00230	Контрольная антенна ГРМ-05	53	29	53,7	с	050	08	20,7	в	150.3	153,0	С,М	(3)	
00231	Дерево	53	29	52,4	с	050	11	29,5	в	128.2	130,8	Нет	(3)	
00232	Куст	53	29	52,3	с	050	10	58,7	в	120.2	122,9	Нет	(3)	
00233	Лесополоса	53	29	51,5	с	050	07	07,0	в	153.7	156,4	Нет	(3)	
00234	Лесополоса	53	29	51,5	с	050	09	00,9	в	161.2	163,9	Нет	(3)	
00235	Лесополоса	53	29	51,3	с	050	08	59,9	в	159.8	162,5	Нет	(3)	
00236	Лесополоса	53	29	50,0	с	050	08	57,3	в	157.4	160,1	Нет	(3)	
00237	Лесополоса	53	29	49,9	с	050	09	04,8	в	159.6	162,3	Нет	(3)	
00238	Лесополоса	53	29	48,3	с	050	07	06,6	в	154.3	157,0	Нет	(3)	
00239	Мачта ГРМЗЗ	53	29	47,6	с	050	11	02,4	в	131.4	134,1	Нет	(3)	
00240	Лесополоса	53	29	47,4	с	050	09	08,8	в	158.5	161,2	Нет	(3)	
00241	Дерево	53	29	47,2	с	050	08	19,7	в	150.0	152,8	Нет	(3)	
00242	Лесополоса	53	29	47,2	с	050	09	13,9	в	155.1	157,8	Нет	(3)	
00243	Дерево	53	29	46,7	с	050	08	17,8	в	150.3	153,1	Нет	(3)	
00244	Лесополоса	53	29	46,1	с	050	07	06,4	в	154.4	157,1	Нет	(3)	
00245	Дерево	53	29	46,0	с	050	08	15,8	в	150.4	153,1	Нет	(3)	
00246	Мачта ФИ	53	29	45,9	с	050	10	447,5	в	122.4	125,1	Нет	(3)	
00247	Геопункт	53	29	44,7	с	050	08	08,9	в	150.8	153,5	Нет	(3)	
00248	Дерево	53	29	44,5	с	050	10	34,1	в	134.7	137,4	Нет	(3)	
00249	СДПЗЗ	53	29	44,5	с	050	10	47,0	в	123.9	126,5	С,М	(3)	
00250	Антенна на СДПЗЗ	53	29	44,3	с	050	10	46,6	в	127.0	129,7	С,М	(3)	
00251	Дерево	53	29	44,3	с	050	10	34,0	в	135.6	138,3	Нет	(3)	
00252	Столб	53	29	44,1	с	050	10	45,1	в	126.2	128,9	Нет	(3)	
00253	Лесополоса	53	29	44,1	с	050	09	19,5	в	149.1	151,8	Нет	(3)	
00254	Столб	53	29	44,0	с	050	10	44,2	в	126.3	129,0	Нет	(3)	
00255	Контрольная мачта ГРМЗЗ	53	29	43,7	с	050	11	04,7	в	121.9	124,6	С,М	(3)	
00256	Дерево	53	29	43,4	с	050	07	51,3	в	152.0	154,7	Нет	(3)	
00257	Лесополоса	53	29	43,2	с	050	08	58,0	в	161.9	164,6	Нет	(3)	
00258	Флюгер	53	29	43,0	с	050	10	48,1	в	127.5	130,2	Нет	(3)	
00259	Лесополоса	53	29	43,0	с	050	07	06,2	в	155.2	157,9	Нет	(3)	
00260	Будка ФИ	53	29	42,9	с	050	10	49,7	в	121.5	124,1	Нет	(3)	
00261	Флюгер	53	29	42,8	с	050	10	47,4	в	127.6	130,3	Нет	(3)	
00262	Дерево	53	29	42,6	с	050	07	52,0	в	153.1	155,8	Нет	(3)	
00263	Дерево	53	29	42,6	с	050	11	37,6	в	125.6	128,3	Нет	(3)	
00264	Куст	53	29	41,9	с	050	07	55,2	в	151.3	154,0	Нет	(3)	
00265	Дерево	53	29	41,8	с	050	10	35,5	в	135.3	138,0	Нет	(3)	
00266	Лесополоса	53	29	40,2	с	050	07	05,9	в	156.9	159,6	Нет	(3)	
00267	Лесополоса	53	29	39,5	с	050	08	56,7	в	162.6	165,4	Нет	(3)	
00268	Лесополоса	53	29	38,4	с	050	07	05,8	в	152.8	155,5	Нет	(3)	
00269	Мачта БПРМ05 т.2	53	29	38,2	с	050	07	12,7	в	149.5	152,3	С,М	(3)	
00270	КРМ23 т.4	53	29	38,2	с	050	07	14,0	в	145.0	147,7	С,М	(3)	
00271	КРМ23т.З	53	29	37,6	с	050	07	14,0	в	146.2	149,0	С,М	(3)	
00272	Дерево	53	29	37,6	с	050	11	42,1	в	127.6	130,2	Нет	(3)	
00273	КРМ23Т.2	53	29	37,4	с	050	07	14,3	в	146.2	148,9	С,М	(3)	
00274	Маркер БПРМ05	53	29	37,2	с	050	07	13,3	в	148.5	151,2	С,М	(3)	
00275	КРМ23 т.1	53	29	37,1	с	050	07	15,1	в	145.0	147,7	С,М	(3)	
00276	Мачта БПРМ05 т.1	53	29	36,5	с	050	07	14,2	в	149.4	152,1	С,М	(3)	
00277	Дерево	53	29	36,3	с	050	10	39,7	в	137.5	140,2	Нет	(3)	
00278	Лесополоса	53	29	36,7	с	050	08	50,4	в	162.0	164,8	Нет	(3)	
00279	Дерево	53	29	35,6	с	050	07	05,9	в	150.6	153,3	Нет	(3)	
00280	Кусты	53	29	35,4	с	050	08	41,4	в	159.2	161,9	Нет	(3)	
00281	Ан-124 (зона РМС) на РД10 т.1	53	29	34,4	с	050	10	54,5	в	119.6	122,3	С,М	(3)	
00282	Ан-124 (зона РМС) на РД10 т.2	53	29	34,2	с	050	10	50,8	в	120.6	123,1	С,М	(3)	
00283	Лесополоса	53	29	34,1	с	050	08	44,7	в	161.8	164,6	Нет	(3)	
00284	Дерево	53	29	33,0	с	050	10	42,4	в	138.4	141,1	Нет	(3)	
00285	Лесополоса	53	29	32,5	с	050	08	40,0	в	162.9	165,6	Нет	(3)	
00286	Дерево	53	29	31,7	с	050	10	46,3	в	136.0	138,7	Нет	(3)	
00287	Лесополоса	53	29	31,5	с	050	07	05,6	в	150.0	152,7	Нет	(3)	
00288	Лесополоса	53	29	31,1	с	050	08	39,1	в	161.1	163,8	Нет	(3)	
00289	Лесополоса	53	29	29,7	с	050	07	05,1	в	153.6	156,3	Нет	(3)	
00290	Дерево	53	29	28,4	с	050	10	45,7	в	136.4	139,1	Нет	(3)	
00291	Лесополоса	53	29	27,0	с	050	08	42,4	в	158.2	160,9	Нет	(3)	
00292	Лесополоса	53	29	24,8	с	050	07	05,7	в	152.9	155,6	Нет	(3)	
00293	Дерево	53	29	19,3	с	050	10	52,4	в	139.4	142,0	Нет	(3)	
00294	Лес	53	29	18,0	с	050	05	02,0	в	188.1	190,8	Нет	(3)	
00295	Лесополоса	53	29	15,8	с	050	07	04,0	в	147.8	150,5	Нет	(3)	
00296	Лес	53	29	13,2	с	050	05	02,9	в	190.1	192,8	Нет	(3)	
00297	Дерево	53	29	12,9	с	050	10	58,3	в	142.1	144,8	Нет	(3)	
00298	Лес	53	29	09,8	с	050	05	04,3	в	194.0	196,7	Нет	(3)	
00299	Мачта  БПРМЗЗ т.2	53	29	09,7	с	050	11	18,0	в	120.0	122,6	С,М	(3)	
00300	Лес	53	29	07,9	с	050	05	23,4	в	194.5	197,3	Нет	(3)	
00301	Лес	53	29	07,3	с	050	05	10,3	в	195.6	198,3	Нет	(3)	
00302	Дерево	53	29	06,7	с	050	11	05,2	в	141.1	143,8	Нет	(3)	
00303	КРМ15Т.1	53	29	05,7	с	050	11	19,9	в	123.5	126,2	С,М	(3)	
00304	КРМ15Т.2	53	29	05,3	с	050	11	17,8	в	123.5	126,2	С,М	(3)	
00305	Лес	53	29	04,3	с	050	05	28,0	в	193.9	196,6	Нет	(3)	
00306	Техздание т.1	53	29	04,2	с	050	11	20,1	в	126.2	128,9	С,М	(3)	
00307	Техздание т.2	53	29	04,0	с	050	11	19,0	в	126.2	128,9	С,М	(3)	
00308	Мачта БПРМЗЗ т.1	53	29	03,8	с	050	11	21,6	в	126.1	128,7	С,М	(3)	
00309	Дерево	53	29	03,7	с	050	11	08,9	в	138.1	140,8	Нет	(3)	
00310	Лес	53	29	01,2	с	050	05	38,0	в	191.5	194,3	Нет	(3)	
00311	Лес	53	29	00,0	с	050	05	41,4	в	190.6	193,3	Нет	(3)	
00312	Дерево	53	28	59,3	с	050	11	14,0	в	137.7	140,3	Нет	(3)	
00313	Дерево	53	28	55,8	с	050	11	17,3	в	137.4	140,1	Нет	
1-15-3

(3)	
00314	Мачта СС	53	28	53,6	с	050	24	05,0	в	94.9	97,4	С,М	(3)	
00315	Лес	53	28	51,4	с	050	06	18,3	в	179.6	182,3	Нет	(3)	
00316	Лес	53	28	51,0	с	050	05	50,9	в	189.0	191,7	Нет	(3)	
00317	Мачта СС	53	28	48,2	с	050	23	55,9	в	105.7	108,2	С,М	(3)	
00318	Лес	53	28	45,4	с	050	05	52,0	в	187.5	190,2	Нет	(3)	
00319	Лес	53	28	45,4	с	050	06	23,3	в	182.5	185,3	Нет	(3)	
00320	Мачта СС	53	28	43,8	с	050	23	53,7	в	89.5	92,0	С,М	(3)	
00321	Мачта ДПРМЗЗ	53	27	39,3	с	050	12	10,5	в	105.6	108,2	С,М	(3)	
00322	Мачта СС	53	27	24,3	с	050	37	27,1	в	251.9	254,2	С,М	(3)	
00323	Геодезический знак	53	27	21,1	с	050	37	31,6	в	247.0	249,3	М	(3)	
00324	Опора ЛЭП	53	27	18,1	с	050	37	35,9	в	260.2	262,5	Нет	(3)	
00325	Опора ЛЭП	53	26	54,1	с	050	12	11,8	в	134.8	137,4	Нет	(3)	
00326	Опора ЛЭП	53	26	48,0	с	050	12	29,3	в	144.4	147,0	Нет	(3)	
00327	Рельеф	53	26	43,8	с	050	37	43,2	в	275.1	278,0	Нет	(3)	
00328	Ретранслятор	53	26	39,2	с	050	32	04,8	в	257.4	259,7	С,М	(3)	
00329	Рельеф	53	26	08,0	с	049	40	59,4	в	301.4	304,4	Нет	(3)	
00330	Рельеф	53	26	02,9	с	049	45	32,3	в	375.0	378,0	Нет	(3)	
00331	Рельеф	53	25	59,7	с	049	49	04,7	в	409.8	412,8	Нет	(3)	
00332	Ретранслятор	53	25	47,4	с	049	49	44,6	в	445.9	448,8	С,М	(3)	
00333	Мачта СС	53	25	47,1	с	049	49	19,1	в	419.5	422,4	С,М	(3)	
00334	Рельеф	53	25	31,7	с	049	33	12,1	в	282.0	285,0	Нет	(3)	
00335	Мачта ТВ	53	25	21,7	с	049	26	38,7	в	547.3	550,5	С,М	(3)	
00336	Рельеф	53	25	22,5	с	049	35	01,2	в	325.3	328,3	Нет	(3)	
00337	Мачта СС	53	25	22,3	с	050	19	29,7	в	122.8	125,3	С,М	(3)	
00338	Мачта СС	53	25	20,8	с	050	19	35,6	в	98.5	101,0	С,М	(3)	
00339	Рельеф	53	25	08,4	с	049	59	40,7	в	319.4	322,4	С,М	(3)	
00340	Опора ЛЭП	53	24	11,7	с	050	12	47,4	в	284.9	287,5	С,М	(3)	
00341	Мачтя СС	53	24	06,5	с	050	09	41,3	в	324.5	327,1	С,М	(3)	
00342	Мачта	53	23	27,7	с	050	19	53,3	в	280.2	282,6	С,М	(3)	
00343	Мачта	53	23	27,7	с	050	19	49,2	в	280.2	282,7	С,М	(3)	
00344	Мачта	53	23	25,2	с	050	19	49,3	в	280.2	282,6	С,М	(3)	
00345	Мачта	53	23	25,2	с	050	19	53,3	в	279.9	282,4	С,М	(3)	
00346	Рельеф	53	23	21,0	с	050	14	34,0	в	231.0	234,0	Нет	(3)	
00347	Рельеф	53	23	12,6	с	049	47	14,0	в	345.0	348,0	Нет	(3)	
00348	Рельеф	53	23	09,5	с	050	02	20,8	в	308.2	311,2	Нет	(3)	
00349	Рельеф	53	23	04,4	с	050	11	17,6	в	236.1	239,1	Нет	(3)	
00350	Мачта	53	22	59,4	с	050	20	19,1	в	351.1	353,5	С,М	(3)	
00351	Мачта	53	22	59,4	с	050	20	13,7	в	351.2	353,6	С,М	(3)	
00352	Мачта	53	22	56,2	с	050	20	19,1	в	351.0	253,4	С,М	(3)	
00353	Мачта	53	22	56,2	с	050	20	13,8	в	351.1	353,6	С,М	(3)	
00354	Рельеф	53	22	52,5	с	049	52	54,5	в	316.5	319,5	Нет	(3)	
00355	Рельеф	53	22	00,9	с	050	18	20,0	в	212.2	215,2	Нет	(3)	
00356	Рельеф	53	21	54,8	с	050	16	01,6	в	220.9	223,9	Нет	(3)	
00357	Рельеф	53	21	49,2	с	049	39	46,5	в	317.0	320,0	Нет	(3)	
00358	Рельеф	53	21	40,7	с	050	00	31,9	в	281.2	284,2	Нет	(3)	
00359	Рельеф	53	21	35,4	с	050	05	13,2	в	291.0	294,0	Нет	(3)	
00360	Рельеф	53	20	13,1	с	049	44	36,9	в	302.3	305,3	Нет	(3)	
00361	Рельеф	53	19	52,7	с	049	29	28,8	в	229.8	232,8	Нет	(3)	
00362	Рельеф	53	19	43,6	с	049	55	10,5	в	290.3	293,3	Нет	(3)	
00363	Рельеф	53	18	28,0	с	049	49	58,5	в	280.6	283,6	Нет	(3)	
00364	Мачта ШВРС	53	18	17,5	с	050	17	02,5	в	273.0	275,4	С,М	(3)	
00365	Рельеф	53	17	54,9	с	049	30	17,2	в	257.8	260,8	Нет	(3)	
00366	Телевизионная Мачта	53	17	32,4	с	050	13	32,9	в	360.8	363,2	С,М	(3)	
00367	Рельеф	53	17	21,0	с	049	40	10,5	в	275.5	278,5	С,М	(3)	
00368	Мачта	53	17	00,2	с	050	14	01,1	в	241.4	243,8	С,М	(3)	
00369	Мачта	53	16	57,3	с	050	13	57,2	в	243.4	245,8	С,М	(3)	
00370	Мачта	53	16	54,4	с	050	13	53,3	в	244.2	246,7	С,М	(3)	
00371	Мачта	53	16	50,7	с	050	13	53,8	в	241,.5	243,9	С,М	(3)	
00372	Мачта	53	16	50,5	с	050	14	23,3	в	281.1	283,5	С,М	(3)	
00373	Мачта	53	16	48,0	с	050	14	18,3	в	279.3	261,7	С,М	(3)	
00374	Мачта	53	16	45,5	с	050	14	13,3	в	278.0	280,4	С,М	(3)	
00375	Мачта	53	16	43,5	с	050	14	09,1	в	278.6	281,0	С,М	(3)	
00376	Рельеф	53	16	25,7	с	049	44	35,9	в	258,9	261,9	С,М	(3)	
00377	Мачта	53	16	24,4	с	050	13	48,9	в	269.2	271,6	С,М	(3)	
00378	Труба ТЭЦ	53	15	04,2	с	050	16	40,7	в	315.1	317,4	С,М	(3)	
00379	Труба ТЭЦ	53	15	01,5	с	050	16	34,8	в	255.6	257,9	С,М	(3)	
00380	Телевизионная мачта	53	13	51,2	с	050	11	33,9	в	332.6	334,9	С,М	(3)	
Препятствия в районе 3	
UWWW300001	Кунг	53	30	59,5	с	050	10	15,9	в	129.5	132,3	С,М	(3)	
00002	Кунг	53	29	56,5	с	050	08	22,9	в	146.0	148,7	Нет	(3)	
15.0	Примечания:	Нет		

UWWW2000011)  где UWWW - 4-х буквенный идентификатор аэродрома, 2 - район 2, 00001 - номер препятствия.
Район 2 - район аэродрома.
Район 3 - охватывает зону от боковой кромки ВПП до 90 м от осевой линии ВПП, и 50 м от торцов ВПП.
Район 4 - зона захода на посадку по категориям II и III. Ширина района равняется 60 м с каждой стороны продленной осевой линии ВПП, а длина составляет 900 м от порога ВПП и измеряется вдоль продленной осевой линии ВПП.

1-16

16. Безопасная высота полета в районе аэродрома (по секторам)

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение
элемента АНД	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
16.1	КТА (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)	533003с
0500914в	(3)	
16.1.1	Первая граница первого сектора (в градусах)	40	(4)	
16.1.2	Вторая (по часовой стрелке) граница первого сектора (в градусах)	110	(4)	
16.1.3	Безопасная высота полета в  секторе (м) (абсолютное значение)	880	(4)	
16.1.4	Безопасная высота полета в секторе (м) (относительное значение)	761	(4)	
16.1.5	Номер препятствия, по которому определяется безопасная высота полета в секторе 	UWWW200335	(3)	
16.1.6	Наименование препятствия, по которому
 определяется безопасная высота полета в секторе (м)	Телевизионная мачта	(3)	
16.1.7	Координаты препятствия, по которому определяется безопасная высота полета в секторе (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и десятых долях секунды)	532602.2с
0492638.4в	(3)	
16.1.8	Превышение (абсолютная высота) препятствия, по которому определяется безопасная высота полета в секторе (м)	547.3	(3)	
16.1.9	Относительная высота препятствия, по которому определяется безопасная высота полета в секторе (м)	(402.0)	(3)	
16.2.1	Первая граница второго (по часовой стрелке) сектора (в градусах)	110	(4)	
16.2.2	Вторая (по часовой стрелке) граница второго сектора (в градусах)	40	(4)	
16.2.3	Безопасная высота полета в  секторе (м) (абсолютное значение)	660	(4)	
16.2.4	Безопасная высота полета в секторе (м) (относительное значение)	541	(4)	
16.2.5	Номер препятствия, по которому определяется безопасная высота полета в секторе	UWWW200366	(3)	
16.2.6	Наименование препятствия, по которому
 определяется безопасная высота полета в секторе (м)	Телевизионная мачта	(3)	
16.2.7	Координаты препятствия, по которому определяется безопасная высота полета в секторе (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и десятых долях секунды)	531732.4с
0501332.9в	(3)	
16.2.8	Превышение (абсолютная высота) препятствия, по которому определяется безопасная высота полета в секторе (м)	363	(3)	
16.2.9	Относительная высота препятствия, по которому определяется безопасная высота полета в секторе (м)	(218)	(3)	

1-17

17. Минимумы аэродрома 

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента
АНД	Доказательная документация	
1	2	3	4	
17.1	Минимумы аэродрома для взлета ВПП 05/15/23/33			
17.1.1	Категория ВС	А		
17.1.1.1	Ннго	б/о	(26)	
17.1.1.2	Видимость с огнями ВПП (день)	Нет	(26)	
17.1.1.3	Видимость с огнями ВПП (ночь)	Нет	(26)	
17.1.1.4	Видимость без огней ВПП (день)	Вертолёты-б/о
Самолёты-300 м	(26)	
17.1.1.5	Видимость без огней ВПП (ночь)	Вертолёты-б/о
Самолёты-300 м	(26)	
17.1.2	Категория ВС	B		
17.1.2.1	Ннго	б/о	(26)	
17.1.2.2	Видимость с огнями ВПП (день)	Нет	(26)	
17.1.2.3	Видимость с огнями ВПП (ночь)	Нет	(26)	
17.1.2.4	Видимость без огней ВПП (день)	300 м	(26)	
17.1.2.5	Видимость без огней ВПП (ночь)	300 м	(26)	
17.1.3	Категория ВС	C, D	(26)	
17.1.3.1	Ннго	б/о	(26)	
17.1.3.2	Видимость с огнями ВПП (день)	Нет	(26)	
17.1.3.3	Видимость с огнями ВПП (ночь)	Нет	(26)	
17.1.3.4	Видимость без огней ВПП (день)	300 м	(26)	
17.1.3.5	Видимость без огней ВПП (ночь)	400 м	(26)	
17.2	Минимумы аэродрома  для посадки 			
17.2.1	ВПП05			
17.2.1.1	Категория ВС	Вертолёты		
17.2.1.1.1	РМС (ИЛС) Авт	60х1600	(26)	
17.2.1.1.2	ОСП с ФТВГ	125х2500	(26)	
17.2.1.1.3	ОСП без ФТВГ	410х3000	(26)	
17.2.1.1.4	RNAV (GNSS)	130х2500	(26)	
17.2.1.2	Категория ВС	A 		
17.2.1.2.1	РМС (ИЛС) Авт	60х1800	(26)	
17.2.1.2.2	ОСП с ФТВГ	125х2800	(26)	
17.2.1.2.3	ОСП без ФТВГ	410х3000	(26)	
17.2.1.2.4	RNAV (GNSS)	130х2500	(26)	
17.2.1.2.5	ВЗП	290х1600, Нмс=170 м	(26, 31)	
17.2.1.3	Категория ВС	 B 		
17.2.1.3.1	РМС (ИЛС) Авт	60х1800	(26)	
17.2.1.3.2	ОСП с ФТВГ	125х2800	(26)	
17.2.1.3.3	ОСП без ФТВГ	410х3000	(26)	
17.2.1.3.4	RNAV (GNSS)	130х3000	(26)	
17.2.1.3.5	ВЗП	290х2500, Нмс=170 м	(26, 31)	
1	2	3	4	
17.2.1.4	Категория ВС	C		
17.2.1.4.1	РМС (ИЛС)Авт	60х1800	(26)	
17.2.1.4.2	ОСП с ФТВГ	125х2800	(26)	
17.2.1.4.3	ОСП без ФТВГ	410х5000	(26)	
17.2.1.4.4	RNAV (GNSS)	130х3000	(26)	
17.2.1.4.5	ВЗП (Circle-tu-land)	340х3000, Нмс=210 м	(26, 31)	
17.2.1.5	Категория ВС	D		
17.2.1.5.1	РМС (ИЛС)Авт	60х1800	(26)	
17.2.1.5.2	ОСП с ФТВГ	125х2800	(26)	
17.2.1.5.3	ОСП без ФТВГ	410х5000	(26)	
17.2.1.5.4	RNAV (GNSS)	130х3000	(26)	
17.2.1.5.5	ВЗП (Circle-tu-land)	340х4000, Нмс=210 м	(26, 31)	
17.2.1.6	Категория ВС	Dш		
17.2.1.6.5	ВЗП (Circle-tu-land)	400х5000, Нмс=300 м	(26, 31)	
17.2.2	ВПП23			
17.2.2.1	Категория ВС	Вертолёты		
17.2.2.1.1	РМС (ИЛС)Авт	60х600	(26)	
17.2.2.1.2	ОСП с ФТВГ	105х1200	(26)	
17.2.2.1.3	ОСП без ФТВГ	105х1200	(26)	
17.2.2.1.4	RNAV (GNSS)	150х1500	(26)	
17.2.2.2	Категория ВС	A		
17.2.2.2.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.2.2.2	ОСП с ФТВГ	105х1700	(26)	
17.2.2.2.3	ОСП без ФТВГ	105х1700	(26)	
17.2.2.2.4	RNAV (GNSS)	150х2000	(26)	
17.2.2.2.5	ВЗП (Circle-tu-land)	290х1600, Нмс=170 м	(26, 31)	
17.2.2.3	Категория ВС	B		
17.2.2.3.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.2.3.2	ОСП с ФТВГ	105х1700	(26)	
17.2.2.3.3	ОСП без ФТВГ	105х1700	(26)	
17.2.2.3.4	RNAV (GNSS)	150х2000	(26)	
17.2.2.3.5	ВЗП (Circle-tu-land)	290х2500, Нмс=170 м	(26, 31)	
17.2.2.4	Категория ВС	C		
17.2.2.4.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.2.4.2	ОСП с ФТВГ	105х1700	(26)	
17.2.2.4.3	ОСП без ФТВГ	105х1700	(26)	
17.2.2.4.4	RNAV (GNSS)	150х2200	(26)	
17.2.2.4.5	ВЗП (Circle-tu-land)	340х3000, Нмс=210 м	(26, 31)	
17.2.2.5	Категория ВС	D		
17.2.2.5.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
1	2	3	
1-17-1

4	
17.2.2.5.2	ОСП с ФТВГ	105х1700	(26)	
17.2.2.5.3	ОСП без ФТВГ	105х1700	(26)	
17.2.2.5.4	RNAV (GNSS)	150х2200	(26)	
17.2.2.5.5	ВЗП (Circle-tu-land)	340х4000, Нмс=210 м	(26, 31)	
17.2.2.6	Категория ВС	Dш		
17.2.2.6.5	ВЗП (Circle-tu-land)	400х5000, Нмс=300 м	(26, 31)	
17.2.3	ВПП15			
17.2.3.1	Категория ВС	Вертолёты		
17.2.3.1.1	РМС (ИЛС)Авт	60х600	(26)	
17.2.3.1.2	ОСП с ФТВГ	100х1500	(26)	
17.2.3.1.3	ОСП без ФТВГ	235х3000	(26)	
17.2.3.1.4	RNAV (GNSS)	160х2500	(26)	
17.2.3.2	Категория ВС	A		
17.2.3.2.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.3.2.2	ОСП с ФТВГ	100х1800	(26)	
17.2.3.2.3	ОСП без ФТВГ	235х3000	(26)	
17.2.3.2.4	RNAV (GNSS)	160х2500	(26)	
17.2.3.2.5	ВЗП (Circle-tu-land)	290х1600, Нмс=170 м	(26, 31)	
17.2.3.3	Категория ВС	B		
17.2.3.3.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.3.3.2	ОСП с ФТВГ	100х1800	(26)	
17.2.3.3.3	ОСП без ФТВГ	235х3000	(26)	
17.2.3.3.4	RNAV (GNSS)	160х2500	(26)	
17.2.3.3.5	ВЗП (Circle-tu-land)	290х2500, Нмс=170 м	(26, 31)	
17.2.3.4	Категория ВС	C		
17.2.3.4.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.3.4.2	ОСП с ФТВГ	100х1800	(26)	
17.2.3.4.3	ОСП без ФТВГ	235х3500	(26)	
17.2.3.4.4	RNAV (GNSS)	160х2500	(26)	
17.2.3.4.5	ВЗП (Circle-tu-land)	340х3000, Нмс=210 м	(26,31)	
17.2.3.5	Категория ВС	D		
17.2.3.5.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.3.5.2	ОСП с ФТВГ	100х1800	(26)	
17.2.3.5.3	ОСП без ФТВГ	235х3500	(26)	
17.2.3.5.4	RNAV (GNSS)	160х2500	(26)	
17.2.3.5.5	ВЗП (Circle-tu-land)	340х4000, Нмс=210 м	(26, 31)	
17.2.3.6	Категория ВС	Dш		
17.2.3.6.5	ВЗП (Circle-tu-land)	400х5000, Нмс=300 м	(26,31)	
1	2	3	4	
17.2.4	ВПП33			
17.2.4.1	Категория ВС	Вертолёты		
17.2.4.1.1	РМС (ИЛС)Авт	60х600	(26)	
17.2.4.1.2	ОСП с ФТВГ	100х900	(26)	
17.2.4.1.3	ОСП без ФТВГ	305х3000	(26)	
17.2.4.1.4	RNAV (GNSS)	115х1200	(26)	
17.2.4.2	Категория ВС	A		
17.2.4.2.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.4.2.2	ОСП с ФТВГ	100х1500	(26)	
17.2.4.2.3	ОСП без ФТВГ	305х3000	(26)	
17.2.4.2.4	RNAV (GNSS)	115х1700	(26)	
17.2.4.2.5	ВЗП (Circle-tu-land)	290х1600, Нмс=170 м	(26, 31)	
17.2.4.3	Категория ВС	B		
17.2.4.3.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.4.3.2	ОСП с ФТВГ	100х1500	(26)	
17.2.4.3.3	ОСП без ФТВГ	305х3000	(26)	
17.2.4.3.4	RNAV (GNSS)	115х1700	(26)	
17.2.4.3.5	ВЗП (Circle-tu-land)	290х2500, Нмс=170 м	(26, 31)	
17.2.4.4	Категория ВС	C		
17.2.4.4.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.4.4.2	ОСП с ФТВГ	100х1500	(26)	
17.2.4.4.3	ОСП без ФТВГ	305х4000	(26)	
17.2.4.4.4	RNAV (GNSS)	115х1700	(26)	
17.2.4.4.5	ВЗП (Circle-tu-land)	340х3000, Нмс=210 м	(26, 31)	
17.2.4.5	Категория ВС	D		
17.2.4.5.1	РМС (ИЛС)Авт	60х800	(26)	
17.2.4.5.2	ОСП с ФТВГ	100х1500	(26)	
17.2.4.5.3	ОСП без ФТВГ	305х4000	(26)	
17.2.4.5.4	RNAV (GNSS)	115х1700	(26)	
17.2.4.5.5	ВЗП (Circle-tu-land)	340х4000, Нмс=210 м	(26, 31)	
17.2.4.6	Категория ВС	Dш		
17.2.4.6.5	ВЗП (Circle-tu-land)	400х5000, Нмс=300 м	(26, 31)	
17.2.5	Минимумы аэродрома для полётов по ПВП			
17.2.5.1	Категория ВС	А, самолеты		
17.2.5.1.1	Высота нижней границы облаков (Ннго)	-	(30)	
17.2.5.1.2	Дальность видимостим на ВПП, день  (Lвид)	2000	(30)	
17.2.5.1.3	Дальность видимостим на ВПП, ночь  (Lвид)	4000	(30)	
1	2	3	
1-17-2

4	
17.2.5.2	Категория ВС	Вертолёты		
17.2.5.2.1	Высота нижней границы облаков (Ннго)	-	(30)	
17.2.5.2.2	Дальность видимостим на ВПП, день  (Lвид)	1000	(30)	
17.2.5.2.3	Дальность видимостим на ВПП, ночь  (Lвид)	4000	(30)	
17.2.5.0	Примечание:
Полеты выполняются в соответствии с п.3.33 
ФАП « Подготовка и выполнение полетов в ВП РФ»		

1-18

18. Предоставляемая метеорологическая информация,
метеорологическое оборудование

№ п.п.	Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД	Доказательная
 документация	
1	2	3	4	
18.1	Соответствующее авиационное  метеорологическое подразделение	АМЦ  Самара	(13)	
18.2	Часы работы и авиационное метеорологическое подразделение, предоставляющее информацию в другие часы	Круглосуточно, АМЦ  Самара	(13)	
18.3	Авиационное метеорологическое подразделение, ответственное за составление TAF	АМЦ  Самара	(13)	
18.4	Сроки действия прогноза (TAF)	24 часа	(13)	
18.5	Типы прогнозов на посадку	Круглосуточно, 2-х часовые прогнозы	(13)	
18.6	Частота составления прогнозов	Каждые  3 часа	(13)	
18.7	Предполётный инструктаж и/ или консультация	Брифинг, индивидуальная консультация	(13)	
18.8	Предоставляемая полётная документация	Psw, Р2, Р25,  Р3, SWH, SWL, SWM	(13)	
18.9	Используемый язык	Русский, Английский	(13)	
18.10	Карты и другая информация, предоставляемая для инструктажа	S3, U85 , U7 , U5 , U4 , U3 U2 , РSW , Р2, Р3, Р4 , Р25, SWH, SWL, SWM	(13)	
18.11	Дополнительное оборудование, используемое для предоставления метеоинформации	Самара –Волмет  А3Е  126,875 Фактическая погода и прогноз на посадку на русском языке. MET REPORT and TREND RUS.	(13)	
18.12	Органы ОВД, обеспечиваемые метеоинформацией	РЦ ЕС ОрВД, ПОДХОД,
ПОСАДКА	(13)	

19. Физические характеристики ВПП 05/23/15/33

1-19

№ п.п.	
Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	
Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
19.1	Обозначение ВПП	ИВПП- 05/23
RW-05/23		
19.1.1	Класс ВПП	В	(2)	
19.1.2	Длина ВПП (м)	2548	(3)	
19.1.3	Ширина ВПП (м)	60	(3)	
19.1.4	Прочность искусственного покрытия ВПП (PCN)	43/F/D/X/T	(6)	
19.1.5	Координаты наивысшей точки оси ВПП (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532954.21с 0500805.52в	(3)	
19.1.6	Превышение (абсолютная высота) ВПП (м)	145.4	(3)	
19.1.7	Геодезическая высота наивысшей точки оси ВПП (м)	147.4	(3)	
19.1.8	Ширина правой боковой полосы 
безопасности ВПП (м)	50	(22)	
19.1.9	Ширина левой боковой полосы 
безопасности ВПП (м)	50	(22)	
19.1.10	Длина летной полосы (ЛП) (м)	2848	(22)	
19.1.11	Ширина ЛП (м)	300	(22)	
19.2	Точки осевой линии ВПП	
19.2.1	1-ая точка осевой линии ВПП:	
19.2.1.1	Координаты (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532954.21с 0500805.52в	(3)	
19.2.1.2	Абсолютная высота (м)	145.4	(3)	
19.2.1.3	Геодезическая высота (м)	148.1	(3)	
19.2.2	2-ая точка осевой линии ВПП:	
19.2.2.1	Координаты (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533033.82с  0501007.15в	(3)	
19.2.2.2	Абсолютная высота (м)	125.0	(3)	
19.2.2.3	Геодезическая высота (м)	128.0	(3)	
19.2.3	Примечание:
Координаты и высоты точек осевой линии ВПП определяются в результате проведения геодезической съемки на аэродроме .	(3)	
19.3	Обозначение порога ВПП	RW-05	(3)	
19.3.1	Тип ВПП 	Кат.I	(3)	
19.3.2	Координаты порога ВПП  (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532954.21с 0500805.52в	(3)	
19.3.3	Превышение (абсолютная высота) порога ВПП (м)	145.4	(3)	
19.3.4	Геодезическая высота порога ВПП (м)	148.1		
19.3.5	Истинный азимут (пеленг) ВПП (в градусах и сотых долях градуса)	61.33	(3)	
19.3.6	Магнитный азимут (пеленг) ВПП (в градусах и сотых долях градуса)	49.33	(3)	
19.3.7	Относительная высота пересечения порога ВПП  (точные заходы на посадку) (м)	17.6	(26)	
19.4	Зона приземления ВПП: 05	
19.4.1	Протяженность зоны приземления ВПП 05(м)	800	(29)	
19.4.2	Обозначение  наивысшей точки зоны
 приземления  ВПП	RW-05-2		
19.4.3	Координаты наивысшей точки зоны 
приземления ВПП (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532954.21с 0500805.52в	(3)	
19.4.4	Превышение (абсолютная высота) наивысшей точки зоны приземления 
ВПП (м)	145.4	(3)	
19.4.5	Геодезическая высота наивысшей точки зоны приземления оси ВПП(м)	148.1	(3)	
19.5	Точка оси ВПП на 1800м за порогом ВПП (только для категорированных ВПП):	
19.5.1	Обозначение точки оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП	Не обозначен		
19.5.2	Превышение (абсолютная высота) оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП (м)	132.8	(3)	
19.5.3	Геодезическая высота оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП (м)	135.8	(3)	
19.6	Конец ВПП: 05	
19.6.1	Координаты конца ВПП (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532954.21с 0500805.52в	(3)	
19.6.2	Превышение (абсолютная высота) конца ВПП (м)	132.8	(3)	
19.6.3	Геодезическая высота конца ВПП (м)	135.8	(3)	
19.7	Концевая полоса торможения ВПП:	Нет	(3)	
19.7.1	Длина КПТ ВПП 05 (м)		(3)	
19.7.2	Ширина КПТ ВПП 05  		(3)	
19.7.3	Уклон КПТ ВПП 05 		(3)	
19.8	Полоса, свободная от препятствий:	RW 05-СЗ		
19.8.1	Длина полосы, свободной от препятствий ВПП(м)	150	(5)	
19.8.2	Ширина полосы, свободной от препятствий ВПП(м)	160	(5)	
19.8.3	Уклон полосы, свободной от препятствий ВПП 	0.012%	(3)	
19.9	Обозначение смещенного порога на ВПП 	Нет		
19.9.1	Координаты смещенного порога (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	Не определены	(3)	
19.9.2	Превышение (абсолютная высота) 
смещенного порога ВПП(м)	Не определены	(3)	
19.9.3	Геодезическая высота смещенного порога ВПП (м)	Не определены	(3)	
19.10	Обозначение порога ВПП	RW-23		
19.10.1	Тип ВПП 	Кат.I	
1-19-1

19.10.2	Координаты порога ВПП  (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533033.82с  0501007.15в	(3)	
19.10.3	Превышение (абсолютная высота) порога ВПП (м)	125.0	(3)	
19.10.4	Геодезическая высота порога ВПП (м)	128.0		
19.10.5	Истинный азимут (пеленг) ВПП (в градусах и сотых долях градуса)	241.33	(3)	
19.10.6	Магнитный азимут (пеленг) ВПП (в градусах и сотых долях градуса)	229.33	(3)	
19.10.7	Относительная высота пересечения порога ВПП  (точные заходы на посадку) (м)	15.4	(26)	
19.11	Зона приземления ВПП:	
19.11.1	Протяженность зоны приземления ВПП(м)	800	(29)	
19.11.2	Обозначение  наивысшей точки зоны
 приземления  ВПП	RW-23-2		
19.11.3	Координаты наивысшей точки зоны 
приземления ВПП (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533033.82с  0501007.15в		
19.11.4	Превышение (абсолютная высота) наивысшей точки зоны приземления 
ВПП (м)	125.0		
19.11.5	Геодезическая высота наивысшей точки зоны приземления оси ВПП(м)	128.0		
19.12	Точка оси ВПП на 1800м за порогом ВПП (только для категорированных ВПП): 23	
19.12.1	Обозначение точки оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП 23	Не обозначен		
19.12.2	Превышение (абсолютная высота) оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП (м)	125.0		
19.12.3	Геодезическая высота оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП (м)	128.0		
19.13	Конец ВПП: 23	
19.13.1	Координаты конца ВПП (широта. долгота в градусах. минутах. секундах и сотых долях секунды)	533033.8с  0501007.15в		
19.13.2	Превышение (абсолютная высота) конца ВПП (м)	125.0		
19.13.3	Геодезическая высота конца ВПП 23(м)	128.0		
19.14	Концевая полоса торможения ВПП :	Нет		
19.14.1	Длина КПТ ВПП 23 (м)			
19.14.2	Ширина КПТ ВПП  23			
19.14.3	Уклон КПТ ВПП 23			
19.15	Полоса, свободная от препятствий (СЗ):	RW 23-СЗ		
19.15.1	Длина полосы, свободной от препятствий ВПП(м)	400	(5)	
19.15.2	Ширина полосы, свободной от препятствий ВПП(м)	160	(5)	
19.15.3	Уклон полосы, свободной от препятствий ВПП 	0.012%	(3)	
19.16	Обозначение смещенного порога на ВПП 	Нет		
19.16.1	Координаты смещенного порога (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	Не определены		
19.16.2	Превышение (абсолютная высота) 
смещенного порога ВПП(м)	Не определены		
19.16.3	Геодезическая высота смещенного порога ВПП (м)	Не определены		
19.16.4	Примечания:
1) Продольный уклон участков ИВПП у торцов: МКпос=49-0.8%, МКпос=229-1.1%.
2) Свободные зоны ИВПП 05/23 имеют укреплённые участки длиной 50м, шириной 60м в месте примыкания к ВПП.		
19.17	Обозначение ВПП	ИВПП- 15/33
RW-15/33		
19.17.1	Класс ВПП	Б	(2)	
19.17.2	Длина ВПП (м)	3003	(3)	
19.17.3	Ширина ВПП (м)	45	(3)	
19.17.4	Прочность искусственного покрытия ВПП (PCС)	36/R/B/W/T	(6)	
19.17.5	Координаты наивысшей точки оси ВПП (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533107.00с 0501006.00в	(3)	
19.17.6	Превышение (абсолютная высота) ВПП (м)	127.5	(3)	
19.17.7	Геодезическая высота наивысшей точки оси ВПП (м)	130.2	(3)	
19.17.8	Ширина правой боковой полосы 
безопасности ВПП (м)	57.5	(5)	
19.17.9	Ширина левой боковой полосы 
безопасности ВПП (м)	57.5	(5)	
19.17.10	Длина летной полосы (ЛП) (м)	3303	(5)	
19.17.11	Ширина ЛП (м)	300	(5)	
19.18	Точки осевой линии ВПП			
19.18.1	1-ая точка осевой линии ВПП: 15/33			
19.18.1.1	Координаты (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533033.82с  0501007.15в		
19.18.1.2	Абсолютная высота (м)	126.6		
19.18.1.3	Геодезическая высота (м)	129.3		
19.18.2	2-ая точка осевой линии ВПП:			
19.18.2.1	Координаты (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533107.00с  0501006.00в		
19.18.2.2	Абсолютная высота (м)	116		
19.18.2.3	Геодезическая высота (м)	118		
19.18.2.4	Примечание:
Координаты и высоты точек осевой линии ВПП определяются в результате проведения геодезической съемки на аэродроме .		
19.19	Обозначение порога ВПП	RW-15		
19.19.1	Тип ВПП 	Кат. I		
19.19.2	Координаты порога ВПП  (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях 
1-19-2

секунды)	533107.00с  0501006.00в	(3)	
19.19.3	Превышение (абсолютная высота) порога ВПП (м)	126.6	(3)	
19.19.4	Геодезическая высота порога ВПП (м)	129.3	(3)	
19.19.5	Истинный азимут (пеленг) ВПП (в градусах и сотых долях градуса)	160.22	(3)	
19.19.6	Магнитный азимут (пеленг) ВПП (в градусах и сотых долях градуса)	148.22	(3)	
19.19.7	Относительная высота пересечения порога ВПП  (точные заходы на посадку) (м)	15.5	(26)	
19.20	Зона приземления ВПП:			
19.20.1	Протяженность зоны приземления ВПП(м)	800	(29)	
19.20.2	Обозначение  наивысшей точки зоны
 приземления  ВПП	ВПП 15-2	(3)	
19.20.3	Координаты наивысшей точки зоны 
приземления ВПП (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533107.00с  0501006.00в	(3)	
19.20.4	Превышение (абсолютная высота) наивысшей точки зоны приземления 
ВПП (м)	127.53 м	(3)	
19.20.5	Геодезическая высота наивысшей точки зоны приземления оси ВПП(м)	130.24 м	(3)	
19.21	Точка оси ВПП на 1800м за порогом ВПП (только для категорированных ВПП):		(3)	
19.21.1	Обозначение точки оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП	RW 15-33		
19.21.2	Превышение (абсолютная высота) оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП (м)	117.0	(3)	
19.21.3	Геодезическая высота оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП (м)	119.8	(3)	
19.22	Конец ВПП:	RW 15-55		
19.22.1	Координаты конца ВПП (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532935.00с  0501101.00в	(3)	
19.22.2	Превышение (абсолютная высота) конца ВПП (м)	126.6	(3)	
19.22.3	Геодезическая высота конца ВПП (м)	129.3	(3)	
19.23	Концевая полоса торможения ВПП :	Нет		
19.23.1	Длина КПТ ВПП (м)	-		
19.23.2	Ширина КПТ ВПП 	-		
19.23.3	Уклон КПТ ВПП	-		
19.24	Полоса, свободная от препятствий:	RW 15-СЗ		
19.24.1	Длина полосы, свободной от препятствий ВПП(м)	400	(5)	
19.24.2	Ширина полосы, свободной от препятствий ВПП(м)	160	(5)	
19.24.3	Уклон полосы, свободной от препятствий ВПП 	0.012%	(3)	
19.25	Обозначение смещенного порога на ВПП 			
19.25.1	Координаты смещенного порога (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	Не определены	(3)	
19.25.2	Превышение (абсолютная высота) 
смещенного порога ВПП(м)	Не определены	(3)	
19.25.3	Относительная высота смещенного порога ВПП (м)	Не определены	(3)	
19.26	Обозначение порога ВПП	RW-33		
19.26.1	Тип ВПП 	Кат.I		
19.26.2	Координаты порога ВПП  (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532935.00с 0501101.00в	(3)	
19.26.3	Превышение (абсолютная высота) порога ВПП (м)	118.1	(3)	
19.26.4	Геодезическая высота порога ВПП (м)	120.9	(3)	
19.26.5	Истинный азимут (пеленг) ВПП (в градусах и сотых долях градуса)	340.34	(3)	
19.26.6	Магнитный азимут (пеленг) ВПП (в градусах и сотых долях градуса)	328	(3)	
19.26.7	Относительная высота пересечения порога ВПП  (точные заходы на посадку) (м)	17.6	(3)	
19.27	Зона приземления ВПП:			
19.27.1	Протяженность зоны приземления ВПП(м)	800	(29)	
19.27.2	Обозначение  наивысшей точки зоны
 приземления  ВПП	RW 33-51		
19.27.3	Координаты наивысшей точки зоны 
приземления ВПП (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532940.00с 0501058.00в	(3)	
19.27.4	Превышение (абсолютная высота) наивысшей точки зоны приземления 
ВПП (м)	117.6	(3)	
19.27.5	Геодезическая высота наивысшей точки зоны приземления оси ВПП(м)	120.3	(3)	
19.28	Точка оси ВПП на 1800м за порогом ВПП (только для категорированных ВПП):			
19.28.1	Обозначение точки оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП	Не обозначен		
19.28.2	Превышение (абсолютная высота) оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП (м)	117.6		
19.28.3	Геодезическая высота оси ВПП на 1800 м за порогом ВПП (м)	120.3		
19.29	Конец ВПП:	RW 33-00 	(3)	
19.29.1	Координаты конца ВПП (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533107.00с  0501006.00в	(3)	
19.29.2	Превышение (абсолютная высота) конца ВПП (м)	126.6	(3)	
19.29.3	Геодезическая высота конца ВПП (м)	129.3	(3)	
19.30	Концевая полоса торможения ВПП :	Нет	(5)	
19.30.1	Длина КПТ ВПП (м)	-		
19.30.2	Ширина КПТ ВПП 	-		
19.30.3	Уклон КПТ ВПП	-		
19.31	Полоса, свободная от препятствий:	RW 33-СЗ		
19.31.1	Длина полосы, свободной от препятствий ВПП(м)	400	
1-19-3

(5)	
19.31.2	Ширина полосы, свободной от препятствий ВПП(м)	160	(5)	
19.31.3	Уклон полосы, свободной от препятствий ВПП 	0.012%	(3)	
19.32	Обозначение смещенного порога на ВПП 			
19.32.1	Координаты смещенного порога (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	Не определены	-	
19.32.2	Превышение (абсолютная высота) 
смещенного порога ВПП(м)	Не определены	-	
19.32.3	Относительная высота смещенного порога ВПП (м)	Не определены	-	
19.32.4	Примечание:
1) Продольный уклон участков ИВПП у торцов: МКпос=148-0,8%, МКпос=328-0,5%
2) Свободные зоны ИВПП 15/33 имеют укреплённые участки длиной 50 м, шириной 45 м в месте примыкания к ВПП.		

20. Объявленные дистанции

1-20

№ п.п.	Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	Значение 
элемента АНД	Доказательная
 документация	
1	2	3	4	
20.1	Обозначение направления ВПП	ИВПП-05		
20.1.1	Располагаемая дистанция разбега (РДР) 	2548 м	(5)	
20.1.2	Располагаемая дистанция взлета (РДВ) 	2698 м	(5)	
20.1.3	Располагаемая дистанция прерванного 
взлета (РДПВ) 	2548 м	(5)	
20.1.4	Располагаемая посадочная дистанция	2548 м	(5)	
20.1.5	Располагаемая дистанция разбега от РД 1	1625 м	(5)	
20.1.6	Располагаемая дистанция взлета от РД 1	1720 м	(5)	
20.1.7	Располагаемая дистанция прерванного 
взлета от РД 1	1715 м	(5)	
20.2	Обозначение направления ВПП	ИВПП-23		
20.2.1	Располагаемая дистанция разбега (РДР) 	2548 м	(5)	
20.2.2	Располагаемая дистанция взлета (РДВ) 	2948 м	(5)	
20.2.3	Располагаемая дистанция прерванного 
взлета (РДПВ) 	2548 м	(5)	
20.2.4	Располагаемая посадочная дистанция	2548 м	(5)	
20.2.5	Располагаемая дистанция разбега от РД 3	1625 м	(5)	
20.2.6	Располагаемая дистанция взлета от РД 3	1720 м	(5)	
20.2.7	Располагаемая дистанция прерванного 3
взлета от РД 3	1715 м	(5)	
20.3	Обозначение направления ВПП	ИВПП-15		
20.3.1	Располагаемая дистанция разбега (РДР) 	3003 м	(5)	
20.3.2	Располагаемая дистанция взлета (РДВ) 	3403 м	(5)	
20.3.3	Располагаемая дистанция прерванного 
взлета (РДПВ) 	3003 м	(5)	
20.3.4	Располагаемая посадочная дистанция	3003 м	(5)	
20.3.5	Располагаемая дистанция разбега от РД 9	2453 м	(5)	
20.3.6	Располагаемая дистанция взлета от РД 9	1720 м	(5)	
20.3.7	Располагаемая дистанция прерванного 
взлета от РД 9	1715 м	(5)	
20.4	Обозначение направления ВПП	ИВПП-33		
20.4.1	Располагаемая дистанция разбега (РДР) 	3003 м	(5)	
20.4.2	Располагаемая дистанция взлета (РДВ) 	3403	(5)	
20.4.3	Располагаемая дистанция прерванного 
взлета (РДПВ) 	3003 м	(5)	
20.4.4	Располагаемая посадочная дистанция	3003м	(5)	
20.4.5	Располагаемая дистанция разбега от РД 10	2053 м	(5)	
20.4.6	Располагаемая дистанция взлета от РД 10	1720 м	(5)	
20.4.7	Располагаемая дистанция прерванного 
взлета от РД 10	1715 м	(5)	
20.5	Примечания:
1. СЛИС – смещённая линия исполнительного старта (от РД-6 с МКвзл.=148° и  от РД-11 с МКвзл.= 328°
2. Все дистанции даны без учёта участка руления.	(5)	

21. Огни приближения и огни ВПП

1-21

№ п.п.	Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	Значение 
элемента АНД	Доказатель ная
документация	
1	2	3	4	
21.1	Обозначение ВПП	ИВПП-05		
21.1.1	Тип системы огней приближения	HIALS	(8)	
21.1.2	Протяженность системы огней приближения	900 м	(8)	
21.1.3	Сила света системы огней приближения	ОВИ	(8)	
21.1.4	Огни порога ВПП (входные)	Зеленые	(8)	
21.1.5	Огни фланговых горизонтов зоны приземления	Нет	(8)	
21.1.6	Система визуальной индикации глиссады	Нет	(8)	
21.1.7	Наклон глиссады	2°40'	(8)	
21.1.8	Местоположение системы визуальной 
индикации глиссады	Слева от ВПП	(8)	
21.1.9	Протяженность огней зоны приземления ВПП	610 м	(8)	
21.1.10	Протяженность огней осевой линии ВПП	2500 м	(8)	
21.1.11	Сила света огней осевой линии ВПП	ОВИ	(8)	
21.1.12	Интервалы установки огней осевой линии ВПП	15 м	(8)	
21.1.13	Цвет огней осевой линии ВПП	1800 м – белый; далее 600 м – красно/белый; последние 300 м - красный	(8)	
21.1.14	Протяженность посадочных (боковых) огней ВПП	2548 м	(8)	
21.1.15	Интервалы установки посадочных (боковых) 
огней ВПП	60 м	(8)	
21.1.16	Сила света посадочных (боковых) огней ВПП	ОВИ	(8)	
21.1.17	Цвет посадочных (боковых) огней ВПП	Белый/желтый	(8)	
21.1.18	Цвет ограничительных огней ВПП	Красный	(8)	
21.1.19	Огни фланговых горизонтов зоны торможения	Нет	(8)	
21.1.20	Протяженность  и цвет концевой полосы
 торможения	Нет	(8)	
21.2	Обозначение ВПП	ИВПП-23		
21.2.1	Тип системы огней приближения	Кат. I	(8)	
21.2.2	Протяженность системы огней приближения	900 м	(8)	
21.2.3	Сила света системы огней приближения	ОВИ	(8)	
21.2.4	Огни порога ВПП (входные)	Зеленые	(8)	
21.2.5	Огни фланговых горизонтов зоны приземления	Нет	(8)	
21.2.6	Система визуальной индикации глиссады	РАРI	(8)	
21.2.7	Наклон глиссады	2º40'	(8)	
21.2.8	Местоположение системы визуальной 
индикации глиссады	Слева от ВПП
Д1 – 340 м	(8)	
21.2.9	Протяженность огней зоны приземления ВПП	610 м	(8)	
21.2.10	Протяженность огней осевой линии ВПП	2500 м	(8)	
21.2.11	Сила света огней осевой линии ВПП	ОВИ	(8)	
21.2.12	Интервалы установки огней осевой линии ВПП	15 м	(8)	
21.2.13	Цвет огней осевой линии ВПП	1800 м – белый; далее 600 м – красно/белый; последние 300 м - красный	(8)	
21.2.14	Протяженность посадочных (боковых) огней ВПП	2548 м	(8)	
21.2.15	Интервалы установки посадочных (боковых) 
огней ВПП
	60 м	(8)	
21.2.16	Сила света посадочных (боковых) огней ВПП	ОВИ	(8)	
21.2.17	Цвет посадочных (боковых) огней ВПП	Белый/желтый	(8)	
21.2.18	Цвет ограничительных огней ВПП	Красный	(8)	
21.2.19	Огни фланговых горизонтов зоны торможения	Нет	(8)	
21.2.20	Протяженность  и цвет концевой полосы
 торможения	Нет	(8)	
21.3	Обозначение ВПП	ИВПП-15		
21.3.1	Тип системы огней приближения	Кат. I	(8)	
21.3.2	Протяженность системы огней приближения	900 м	(8)	
21.3.3	Сила света системы огней приближения	ОВИ	(8)	
21.3.4	Огни порога ВПП (входные)	Зеленые	(8)	
21.3.5	Огни фланговых горизонтов зоны приземления	Нет	(8)	
21.3.6	Система визуальной индикации глиссады	РАРI	(8)	
21.3.7	Наклон глиссады	2º40	(8)	
21.3.8	Местоположение системы визуальной 
индикации глиссады	Слева от ВПП
Д1 – 345 м	(8)	
21.3.9	Протяженность огней зоны приземления ВПП	610 м	(8)	
21.3.10	Протяженность огней осевой линии ВПП	2700 м	(8)	
21.3.11	Сила света огней осевой линии ВПП	ОВИ	(8)	
21.3.12	Интервалы установки огней осевой линии ВПП	15 м	(8)	
21.3.13	Цвет огней осевой линии ВПП	1800 м – белый; далее 600 м – красно/белый; последние 300 м - красный	(8)	
21.3.14	Протяженность посадочных (боковых) огней ВПП	3002.9 м	(8)	
21.3.15	Интервалы установки посадочных (боковых) 
огней ВПП	60 м	(8)	
21.3.16	Сила света посадочных (боковых) огней ВПП	ОВИ	(8)	
21.3.17	Цвет посадочных (боковых) огней ВПП	Белый/желтый	(8)	
21.3.18	Цвет ограничительных огней ВПП	Красный	(8)	
21.3.19	Огни фланговых горизонтов зоны торможения	Нет	(8)	
21.3.20	Протяженность  и цвет концевой полосы
 торможения	Нет	(8)	
21.4	Обозначение ВПП	ИВПП-33		
21.4.1	Тип системы огней приближения	Кат. I	(8)	
21.4.2	Протяженность системы огней приближения	900 м	(8)	
21.4.3	Сила света системы огней приближения	ОВИ	(8)	
21.4.4	Огни порога ВПП (входные)	Зеленые	(8)	
21.4.5	Огни фланговых горизонтов зоны приземления	отсутствуют	(8)	
21.4.6	Система визуальной индикации глиссады	отсутствуют	(8)	
21.4.7	Наклон глиссады	-	(8)	
21.4.8	Местоположение системы визуальной 

1-21-1

индикации глиссады	-	(8)	
21.4.9	Протяженность огней зоны приземления ВПП	отсутствуют	(8)	
21.4.10	Протяженность огней осевой линии ВПП	отсутствуют	(8)	
21.4.11	Сила света огней осевой линии ВПП	-	(8)	
21.4.12	Интервалы установки огней осевой линии ВПП	-	(8)	
21.4.13	Цвет огней осевой линии ВПП	-	(8)	
21.4.14	Протяженность посадочных (боковых) огней ВПП	3002.9 м	(8)	
21.4.15	Интервалы установки посадочных (боковых) 
огней ВПП	60 м	(8)	
21.4.16	Сила света посадочных (боковых) огней ВПП	ОВИ	(8)	
21.4.17	Цвет посадочных (боковых) огней ВПП	Белый/желтый	(8)	
21.4.18	Цвет ограничительных огней ВПП	Красный	(8)	
21.4.19	Огни фланговых горизонтов зоны торможения	отсутствуют	(8)	
21.4.20	Протяженность  и цвет концевой полосы
 торможения	отсутствуют	(8)	

22. Прочие огни и резервный источник электропитания

1-22

№ п.п.	Наименования
аэронавигационных данных (АНД)	Значение 
элемента АНД	Доказательная  документация	
1	2	3	4	
22.1	Тип маяка	Аэродромный	(8)	
22.1.1	Местоположение маяка	Вышка приводного маяка	(8)	
22.1.2	Тип излучения маяка	проблесковый	(8)	
22.1.3	Цвет огня маяка	красный 	(8)	
22.1.4	Период времени излучения маяка	1 сек	(8)	
22.1.5	Часы работы маяка (UTC)	к/с	(8)	
22.2	Местоположение указателя направления посадки	800 м западнее КТА	(8)	
22.2.1	Местоположение анемометра	у порога ВПП 05, у порога ВПП 23, КДП	(8)	
22.2.2	Освещение анемометра	Не освещен	(8)	
22.3	Рулежные (боковые) огни РД	На всех РД	(8)	
22.4	Огни осевой линии РД	на магистральной	(8)	
22.5	Резервный источник электропитания	Два внешних независимых источников (через АВР менее 1сек.) и один автономный ДГА на каждой подстанции курса посадки (15сек. после запуска, через АВР менее 1сек.): ТП-ОВИ-2, 40, 42	(8)	
22.6	Время переключения резервного источника  электропитания	1 сек	(8)	

23. Воздушное пространство ОВД

1-23

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД	Доказательная
 документация	
1	2	3	4	
23.1	Обозначение воздушного пространства аэродрома	Самара Курумоч ТМА		
23.1.1	Диспетчерский район	CTA		
23.1.1.1.1	Обозначение точки боковых границ	GONIK	(11)	
23.1.1.2.1	Координаты точки боковых границ	542054с  0494148в	(11)	
23.1.1.1.2	Обозначение точки боковых границ	RILKI	(11)	
23.1.1.2.2	Координаты точки боковых границ	542224с  0500206в	(11)	
23.1.1.1.3	Обозначение точки боковых границ	DOGUR	(11)	
23.1.1.2.3	Координаты точки боковых границ	542342с  0501918в	(11)	
23.1.1.1.4	Обозначение точки боковых границ	GIRIM	(11)	
23.1.1.2.4	Координаты точки боковых границ	541530с  0505748в	(11)	
23.1.1.1.5	Обозначение точки боковых границ	Геоточка (Г.Т.)	(11)	
23.1.1.2.5	Координаты точки боковых границ	541118с  0500818в	(11)	
23.1.1.1.6	Обозначение точки боковых границ	Геоточка (Г.Т.)	(11)	
23.1.1.2.6	Координаты точки боковых границ	540024с  0512424в	(11)	
23.1.1.1.7	Обозначение точки боковых границ	RASOD	(11)	
23.1.1.2.7	Координаты точки боковых границ	535424с  0513100в	(11)	
23.1.1.1.8	Обозначение точки боковых границ	NANKA	(11)	
23.1.1.2.8	Координаты точки боковых границ	534500с  0513100в	(11)	
23.1.1.1.9	Обозначение точки боковых границ	LAGOK	(11)	
23.1.1.2.9	Координаты точки боковых границ	525824с  0512812в	(11)	
23.1.1.1.10	Обозначение точки боковых границ	GB	(11)	
23.1.1.2.10	Координаты точки боковых границ	523400с  0495900в	(11)	
23.1.1.1.11	Обозначение точки боковых границ	OGIDA	(11)	
23.1.1.2.11	Координаты точки боковых границ	531048с  0490606в	(11)	
23.1.1.1.12	Обозначение точки боковых границ	Геоточка (Г.Т.)	(11)	
23.1.1.2.12	Координаты точки боковых границ	531500с  0490000в	(11)	
23.1.1.1.13	Обозначение точки боковых границ	TISOP	(11)	
23.1.1.2.13	Координаты точки боковых границ	532400с  0484136в	(11)	
23.1.1.1.14	Обозначение точки боковых границ	BABAT	(11)	
23.1.1.2.14	Координаты точки боковых границ	533554с  0484118в	(11)	
23.1.1.1.15	Обозначение точки боковых границ	RUBEK	(11)	
23.1.1.2.15	Координаты точки боковых границ	534600с  0485200в	(11)	
23.1.1.1.16	Обозначение точки боковых границ	DW	(11)	
23.1.1.2.16	Координаты точки боковых границ	540200с  0491100в	(11)	
23.1.1.1.17	Обозначение точки боковых границ	Г.Т.	(11)	
23.1.1.2.17	Координаты точки боковых границ	5408.0с  04937.0в	(11)	
23.1.1.1.18	Обозначение точки боковых границ	Г.Т.	(11)	
23.1.1.2.18	Координаты точки боковых границ	541400с  0493800в	(11)	
23.1.1.1.19	Обозначение точки боковых границ	GONIK	(11)	
23.1.1.2.19	Координаты точки боковых границ	542054с  0494148в	(11)	
23.1.1.3	Нижняя граница от	2-й эшелон зоны ожидания	(11)	
23.1.1.4	Верхняя граница до	6000 м.	(11)	
23.1.1.5	Классификация воздушного пространства	С		
23.1.1.6	Позывной органа ОВД	Самара-подход	(8)	
23.1.1.7	Язык органа ОВД	Русский/английский	(8)	
23.1.2	Диспетчерская зона	СТR		
23.1.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	Калиновка	(11)	
23.1.2.2.1	Координаты точки боковых границ	534436с   0501500в	(11)	
23.1.2.1.2	Обозначение точки боковых границ	Хорошенькое (ПРОСА)	(11)	
23.1.2.2.2	Координаты точки боковых границ	533230с   0503600в	(11)	
23.1.2.1.3	Обозначение точки боковых границ	Геоточка	(11)	
23.1.2.2.3	Координаты точки боковых границ	531948с   0502224в	(11)	
23.1.2.1.4	Обозначение точки боковых границ	Дубовый Гай (ДУБОГ)	(11)	
23.1.2.2.4	Координаты точки боковых границ	531812с   0502048в	(11)	
23.1.2.1.5	Обозначение точки боковых границ	Студёный Овраг (СТУДА)	(11)	
23.1.2.2.5	Координаты точки боковых границ	531806с   0501030в	(11)	
23.1.2.1.6	Обозначение точки боковых границ	г.т.	(11)	
23.1.2.2.6	Координаты точки боковых границ	532030с   0500500в	(11)	
23.1.2.1.7	Обозначение точки боковых границ	г.т.	(11)	
23.1.2.2.7	Координаты точки боковых границ	531800с   0495000в	(11)	
23.1.2.1.8	Обозначение точки боковых границ	Бахилово	(11)	
23.1.2.2.8	Координаты точки боковых границ	532400с   0493800в	(11)	
23.1.2.1.9	Обозначение точки боковых границ	Пискалы	(11)	
23.1.2.2.9	Координаты точки боковых границ	533754с   0494930в	(11)	
23.1.2.1.10	Обозначение точки боковых границ	Калиновка	(11)	
23.1.2.2.10	Координаты точки боковых границ	534436с   0501506в	(11)	
23.1.2.3	Нижняя граница от	0	(11)	
23.1.2.4	Верхняя граница до	2-й эшелон зоны ожидания	(11)	
23.1.2.5	Классификация воздушного пространства	С		
23.1.2.6	Позывной органа ОВД	Самара-круг	(8)	
23.1.2.7	Язык органа ОВД	Русский/английский	(8)	
23.2	Высота перехода	(900)м.	(11)	
23.3	Эшелон перехода	-1500м при                               Раэр=749мм.рт.ст и более;
                -1800м при                             
    Раэр=748-722мм.рт.ст.
                 -2100м при                               
    Раэр=721мм.рт.ст. и менее	(11) (27)	
23.0	Примечание:  	Исключая район аэродрома: Красный Яр		

24. Зоны ожидания

1-24

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
24.1	Обозначение зоны ожидания	ДПРМ 05		
24.1.1	Наименование точки или навигационное средство	БЕ	(8)	
24.1.2	Координаты (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)	532848с  050046в	(3)	
24.1.3	Магнитный путевой угол линии приближения (в градусах, минутах)	49°00'	(25)	
24.1.4	Направление стандартного разворота	Левый	(25)	
24.1.5	Время	1 мин	(25)	
24.1.6	Расстояние	-		
24.1.7	Орган управления, частота	ДПП-1, 124.6 (124.0) МГц	(25)	
24.1.8	Максимальная  скорость полёта	Согласно табл. I-6-1-1 Doc/ 8168	(25)	
24.1.9	Минимальный эшелон (высота)	Нэш.пер.	(25)	
24.1.10	Максимальный эшелон (высота)	6000	(11)	
24.2	Обозначение зоны ожидания	ДПРМ 23		
24.2.1	Наименование точки или навига-ционное средство	ФК	(8)	
24.2.2	Координаты (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)	533130с  0501324в	(3)	
24.2.3	Магнитный путевой угол линии приближения (в градусах, минутах)	229°00'	(25)	
24.2.4	Направление стандартного разворота	Правый	(25)	
24.2.5	Время	1 мин	(25)	
24.2.6	Расстояние	-		
24.2.7	Орган управления, частота	ДПП-2, 118.7 (124.0) МГц	(25)	
24.2.8	Максимальная  скорость полёта	Согласно табл. I-6-1-1 Doc/ 8168	(25)	
24.2.9	Минимальный эшелон (высота)	Нэш.пер.	(25)	
24.2.10	Максимальный эшелон (высота)	6000	(11)	
24.3	Обозначение зоны ожидания	ДПРМ 15		
24.3.1	Наименование точки или навига-ционное средство	ВГ	(8)	
24.3.2	Координаты (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)	533312с  0500854в	(3)	
24.3.3	Магнитный путевой угол линии приближения (в градусах, минутах)	148°00'	(25)	
24.3.4	Направление стандартного разворота	Левый	(25)	
24.3.5	Время	1мин	(25)	
24.3.6	Расстояние			
24.3.7	Орган управления, частота	ДПП-1, 124.6 (124.0) МГц	(25)	
24.3.8	Максимальная  скорость полёта	Согласно табл. I-6-1-1 Doc/ 8168	(25)	
24.3.9	Минимальный эшелон (высота)	Нэш.пер.	(25)	
24.3.10	Максимальный эшелон (высота)	6000	(11)	
24.4	Обозначение зоны ожидания	ДПРМ 33		
24.4.1	Наименование точки или навига-ционное средство	АЗ	(8)	
24.4.2	Координаты (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)	532726с  0501212в		
24.4.3	Магнитный путевой угол линии приближения (в градусах, минутах)	328°00'	(3)	
24.4.4	Направление стандартного разворота	Правый	(25)	
24.4.5	Время	1 мин	(25)	
24.4.6	Расстояние			
24.4.7	Орган управления, частота	ДПП-2, 118.7 (124.0) МГц	(25)	
24.4.8	Максимальная  скорость полёта	300	(25)	
24.4.9	Минимальный эшелон (высота)	Нэш.пер.	(25)	
24.4.10	Максимальный эшелон (высота)	6100	(11)	
24.5	Обозначение зоны ожидания	ОПРС Кошки		
24.5.1	Наименование точки или навига-ционное средство	УФ	(8)	
24.5.2	Координаты (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)	541300с  0502800в	(9)	
24.5.3	Магнитный путевой угол линии приближения (в градусах, минутах)	185°00'	(25)	
24.5.4	Направление стандартного разворота	Правый	(25)	
24.5.5	Время	1 мин	(25)	
24.5.6	Расстояние			
24.5.7	Орган управления, частота	ДПП-1, 124.6 (124.0) МГц	(25)	
24.5.8	Максимальная  скорость полёта	300	(25)	
24.5.9	Минимальный эшелон (высота)	2100	(25)	
24.5.10	Максимальный эшелон (высота)	6000	(11)	

25. Точки донесения в районе аэродрома 

1-25

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
25.1	Наименование (код) точки	н.п. Кошки, подход к ИВПП 05/23, 15/33,            коридор № 1	(9)	
25.1.1	Тип средства	Совмещенная с ОПРС	(9)	
25.1.2	Частота и позывной	915 UF	(9)	
25.1.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	541300с  0502800в	(9)	
25.1.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	A360,G232, G541, G373	(9)	
25.1.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.2	Наименование (код) точки	н.п. Н. Санчелеево, подход к ИВПП 05/23, 15/33	(9)	
25.2.1	Тип средства	Совмещенная с ОПРС	(9)	
25.2.2	Частота и позывной	885 КS	(9)	
25.2.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	534100 0492600в	(9)	
25.2.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	B365, G374, G485, P99	(9)	
25.2.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.3	Наименование (код) точки	н.п. Суходол, подход (выход) к (от) ИВПП 05/23, 15/33, коридор №2	(9)	
25.3.1	Тип средства	Совмещенная с ОПРС	(9)	
25.3.2	Частота и позывной	515 SL	(9)	
25.3.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	535400с 0511100в	(9)	
25.3.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	A360, B214, B365, B372, G549, W20 	(9)	
25.3.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.4	Наименование (код) точки	н.п. Смышляевка, подход к ИВПП 05/23, 15; выход от ИВПП05/23, 15/33, коридор №3	(9)	
25.4.1	Тип средства	Совмещенная с ОПРС	(9)	
25.4.2	Частота и позывной	190 СD	(9)	
25.4.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	531400с 0502200в	(9)	
25.4.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	A368, B372	(9)	
25.4.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.5	Наименование (код) точки	н.п. Жигули, выход от ИВПП05/23, 15/33, 
коридор №4	(9)	
25.5.1	Тип средства	Совмещенная с ОПРС	(9)	
1	2	3	4	
25.5.2	Частота и позывной	1112 RL	(9)	
25.5.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	532100с  0491800в	(9)	
25.5.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	B214, B922, G232, W76, P99	(9)	
25.5.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.6	Наименование (код) точки	г.т. ГИНУК (GINUK),    выход от ИВПП05/23, 15/33,
коридор №7	(9)	
25.6.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.6.2	Частота и позывной	-	(9)	
25.6.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	541400с  0500400в	(9)	
25.6.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	А368	(9)	
25.6.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.7	Наименование (код) точки	н.п. Никольское, выход от ИВПП05/23, 15/33,
коридор № 6	(9)	
25.7.1	Тип средства	Совмещенная с ОПРС	(9)	
25.7.2	Частота и позывной	995DW	(9)	
25.7.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	540200с  0491100в	(9)	
25.7.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	B118, G373, G374, G549, R346	(9)	
25.7.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.8	Наименование (код) точки	г.т. ОГИДА (OGIDA),	(9)	
25.8.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.8.2	Частота и позывной	-	(9)	
25.8.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	530200с  0485300в	(9)	
25.8.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	B214	(9)	
25.8.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.9	Наименование (код) точки	г.т. ТИСОП (TISOP)	(9)	
25.9.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.9.2	Частота и позывной	-		
25.9.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	532400с  0484106в	(9)	
25.9.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	В922	(9)	
25.9.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.10	Наименование (код) точки	г.т. БАБАТ (ВАВАТ) 	(9)	
25.10.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.10.2	Частота и позывной	-		
25.10.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	533509с  0484103в	(9)	
25.10.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	В365	(9)	
1	2	3	
1-25-1

4	
25.10.5	Тип точки			ПОД	(9)	
25.11	Наименование (код) точки	г.т. РУБЕК (RUBEK),
коридор № 5	(9)	
25.11.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.11.2	Частота и позывной	-		
25.11.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	534600с  0485200в	(9)	
25.11.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	G485	(9)	
25.11.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.12	Наименование (код) точки	г.т. РИЛКИ (RILKI)	(9)	
25.12.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.12.2	Частота и позывной	-		
25.12.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	542224с 0500206в	(9)	
25.12.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	A368	(9)	
25.12.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.13	Наименование (код) точки	г.т. ДОГУР (DOGUR)	(9)	
25.13.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.13.2	Частота и позывной	-		
25.13.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	542342с  0501918в	(9)	
25.13.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	А360	(9)	
25.13.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.14	Наименование (код) точки	г.т. ГИРИМ (GIRIM)	(9)	
25.14.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.14.2	Частота и позывной	-		
25.14.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	541530с  0505748в	(9)	
25.14.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	G541	(9)	
25.14.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.15	Наименование (код) точки	г.т. РАСОД (RASOD)	(9)	
25.15.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.15.2	Частота и позывной	-		
25.15.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	535436с  0513100в	(9)	
25.15.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	G549	(9)	
25.15.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.16	Наименование (код) точки	г.т. НАНКА (NANKA)	(9)	
25.16.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.16.2	Частота и позывной	-		
25.16.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	534500с  0513100в	(9)	
25.16.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	A360	(9)	
1	2	3	4	
25.16.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.17	Наименование (код) точки	н.п. Волчанка	(9)	
25.17.1	Тип средства	Совмещенная с ОПРС	(9)	
25.17.2	Частота и позывной	460GB	(9)	
25.17.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	523400с  0495900в	(9)	
25.17.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	A368	(9)	
25.17.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.18	Наименование (код) точки	г.т. УСУМА (USUMA)	(9)	
25.18.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.18.2	Частота и позывной	-		
25.18.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	541418с  0504324в	(9)	
25.18.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	G541	(9)	
25.18.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.19	Наименование (код) точки	г.т. ГУБЕС (GUBES)	(9)	
25.19.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.19.2	Частота и позывной	-		
25.19.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	540824с 0503842в	(9)	
25.19.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	A360	(9)	
25.19.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.20	Наименование (код) точки	г.т. АБМЕТ (ABMET)	(9)	
25.20.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.20.2	Частота и позывной	-		
25.20.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	535700с 0502948в	(9)	
25.20.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	G549	(9)	
25.20.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.21	Наименование (код) точки	г.т. ТИМУС (TIMUS)	(9)	
25.21.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.21.2	Частота и позывной	-		
25.21.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	534818с  0502306в	(9)	
25.21.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	B365	(9)	
25.21.5	Тип точки	ПОД	(9)	
25.22	Наименование (код) точки	г.т. ГОНИК (GONIK)	(9)	
25.22.1	Тип средства	Несовмещенная с РНС	(9)	
25.22.2	Частота и позывной	-		
25.22.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах и минутах)	542054с 0494148в	(9)	
25.22.4	Принадлежность точки к трассе/маршруту	A368	(9)	
25.22.5	Тип точки	ПОД	(9)	

26. Координаты точек пути схем подхода и захода на посадку по СНС 
ВПП 05/23, ВПП 15/33,

1-26

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
26.1	Обозначение 	Порог RW 05	(3)	
26.1.1	Тип 	Флай-овер	(31)	
26.1.2	Характеристика	МАРt	(31)	
26.1.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532954.21с  0500805.52в	(3)	
26.2	Обозначение 	WW 158		
26.2.1	Тип 	Флай-бай	(31)	
26.2.2	Характеристика	FAF	(31)	
26.2.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532640.00с  0495805.00в	(31)	
26.3	Обозначение 	WW 159		
26.3.1	Тип 	Флай-бай	(31)	
26.3.2	Характеристика	IF	(31)	
26.3.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532847.00с  0500436.00в	(31)	
26.4	Обозначение 	WW 172		
26.4.1	Тип 	Флай-бай	(31)	
26.4.2	Характеристика	IAF	(31)	
26.4.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532937.00с  0494936.00в	(31)	
26.5	Обозначение 	WWW 173		
26.5.1	Тип 	Флай-бай	(31)	
26.5.2	Характеристика	IF	(31)	
26.5.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532513.00с  0495338.00в	(31)	
26.6	Обозначение 	WW 174		
26.6.1	Тип 	Флай-бай	(31)	
26.6.2	Характеристика	IAF	(31)	
26.6.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533229.00с  0495824.00в	(31)	
26.7	Обозначение 	WW 177		
26.7.1	Тип 	Флай-бай	(31)	
26.7.2	Характеристика
	IAF	(31)	
26.7.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)
	532841.00с  0494733.00в	(31)	
1	2	3	4	
26.8	Обозначение 	Порог RW 23	(3)	
26.8.1	Тип 	Флай-овер	(31)	
26.8.2	Характеристика	МАРt	(31)	
26.8.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533033.82с  0501007.15в	(3)	
26.9	Обозначение 	WW 153		
26.9.1	Тип 	FAF	(31)	
26.9.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.9.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533243.00с  0501643.00в	(31)	
26.10	Обозначение 	WW 154		
26.10.1	Тип 	IF	(31)	
26.10.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.10.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533134.00с  0501313.00в	(31)	
26.11	Обозначение 	WW 164		
26.11.1	Тип 	IF	(31)	
26.11.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.11.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533410.00с  0502110.00в	(31)	
26.12	Обозначение 	WW 166		
26.12.1	Тип 	IAF	(31)	
26.12.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.12.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533051.00с  0502730.00в	(31)	
26.13	Обозначение 	WW 167		
26.13.1	Тип 	IAF	(31)	
26.13.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.13.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533907.00с  0501954.00в	(31)	
26.14	Обозначение 	WW 176		
26.14.1	Тип 	IAF	(31)	
26.14.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.14.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533634.00с  0502834.00в	(31)	
26.15	Обозначение 	Порог RW 15		
26.15.1	Тип 	Флай-овер	(31)	
26.15.2	Характеристика
	МАРt	(31)	
26.15.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533106.88с  0501006.30в	(31)	
26.16	Обозначение 	WW 156		
26.16.1	Тип 	FAF	
1-26-1

(31)	
26.16.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.16.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533520.00с  0500735.00в	(31)	
26.17	Обозначение 	WW 157		
26.17.1	Тип 	IF	(31)	
26.17.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.17.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533312.00с  0500852.00в	(31)	
26.18	Обозначение 	WW 168		
26.18.1	Тип 	IF	(31)	
26.18.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.18.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533810.00с  0500553.00в	(31)	
26.19	Обозначение 	WW 169		
26.19.1	Тип 	IAF	(31)	
26.19.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.19.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533812.00с  0495726.00в	(31)	
26.20	Обозначение 	WW 171		
26.20.1	Тип 	IAF	(31)	
26.20.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.20.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	534122.00с  0501224.00в	(31)	
26.21	Обозначение 	Порог RW 33		
26.21.1	Тип 	Флай-овер	(31)	
26.21.2	Характеристика	МАРt	(31)	
26.21.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532935.39с  0501101.01в	(31)	
26.22	Обозначение 	WW 151		
26.22.1	Тип 	FAF	(31)	
26.22.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.22.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532312.00с  0501451.00в	(31)	
26.23	Обозначение 	ОПРС СD		
26.23.1	Тип 	Флай-бай	(31)	
26.23.2	Характеристика
	IAF	(31)	
26.23.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)
	531600.00с  05026.00в	(31)	
26.24	Обозначение 	WW 152		
26.24.1	Тип 	IF	(31)	
26.24.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.24.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532740.00с  0501210.00в	(31)	
26.25	Обозначение 	WW 161		
26.25.1	Тип 	IF	(31)	
26.25.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.25.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532022.00с  0501633.00в	(31)	
26.26	Обозначение 	WW 162		
26.26.1	Тип 	IAF	(31)	
26.26.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.26.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	531841.00с  0500839.00в	(31)	
26.27	Обозначение 	WW 163		
26.27.1	Тип 	IAF	(31)	
26.27.2	Характеристика	Флай-бай	(31)	
26.27.3	Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532203.00с  0502427.00в	(31)	

1-27

27. Маршруты и последовательность точек пути маршрутов

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
Документа
ция	
1	2	3	4	
27.1	ВЫЛЕТ	
27.1.1	Наименование маршрута	DW 1	(31)	
27.1.1.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 05 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 296° с набором 1500 м или выше до DW (Никольское)	(31)	
27.1.2	Наименование маршрута	GINUK 1	(31)	
27.1.2.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 05 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 341° с набором 1500 м или выше до GIСUK (г.т.)	(31)	
27.1.3	Наименование маршрута	SL 1	(31)	
27.1.3.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 05 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 46° с набором 1500 м или выше до SL  (Суходол)	(31)	
27.1.4	Наименование маршрута	СD 1	(31)	
27.1.4.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 05 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 153° с набором 1500 м или выше до СD  (Cмышляевка), правый разворот на МПУ 191° с набором 2400 м или выше	(31)	
27.1.5	Наименование маршрута	RL 1	(31)	
27.1.5.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 05 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 235° с набором 1500 м или выше до RL  (Жигули)	(31)	
27.1.6	Наименование маршрута	RL 3	(31)	
27.1.6.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 245° с набором 1500 м или выше до RL  (Жигули)	(31)	
27.1.7	Наименование маршрута	DW 3	(31)	
27.1.7.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 309° с набором 1500 м или выше до DW  (Никольское)	(31)	
27.1.8	Наименование маршрута	GINUK 3	(31)	
27.1.8.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 354° с набором 1500 м или выше до GINUK (г.т.)	(31)	
27.1.9	Наименование маршрута	SL 3	(31)	
27.1.9.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 52° с набором 1500 м или выше до SL  (Суходол)	(31)	
27.1.10	Наименование маршрута	СD 3А	(31)	
27.1.10.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 133°  с набором 1500 м или выше до СD  (Cмышляевка), правый разворот на МПУ 191°  с набором 2400 м или выше до GB (Волчанка)	(31)	
27.1.11	Наименование маршрута	СD 3B	(31)	
27.1.11.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 115°  с набором 1500 м или выше до СD  (Cмышляевка), правый разворот на МПУ 191°  с набором 2400 м или выше до GB (Волчанка)	(31)	
27.1.12	Наименование маршрута	СD 5	(31)	
27.1.12.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15 – взлет с набором (600) м, левый разворот на МПУ 130° с набором 1500 м или выше до СD  (Cмышляевка), правый разворот на МПУ 191 с набором 2400 м или выше до GB (Волчанка)	(31)	
27.1.13	Наименование маршрута	RL 5А	(31)	
27.1.13.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15 – взлет с набором (800) м, правый разворот на МПУ 255° с набором 1800 м или выше до RL  (Жигули)	(31)	
27.1.14	Наименование маршрута	RL 5В	(31)	
27.1.14.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 245° с набором 1800 м или выше до RL  (Жигули)	(31)	
27.1.15	Наименование маршрута	DW 5A	(31)	
27.1.15.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 299° с набором 1500 м или выше до DW  (Никольское)	(31)	
27.1.16	Наименование маршрута	DW 5В	(31)	
27.1.16.1	Последовательность точек  пути  маршрута	RW 15 – взлет с набором (800) м, правый разворот на МПУ 309° с набором 1500 м или выше до DW  (Никольское)	(31)	
27.1.17	Наименование маршрута	GINUK 5А	(31)	
27.1.17.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 339° с набором 1500 м или выше до GINUK (г.т.)	(31)	
27.1.18	Наименование маршрута	GINUK 5В	(31)	
27.1.18.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15 – взлет с набором (800) м, правый разворот на МПУ 348° с набором 1500 м или выше до GINUK (г.т.)
	(31)	
27.1.19	Наименование маршрута	SL 5	(31)	
27.1.19.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 39° с набором 1500 м или выше до SL  (Суходол)
	(31)	
27.1.20	Наименование маршрута	SL 7	(31)	
27.1.20.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 53° с набором 1500 м или выше до SL  (Суходол)
	(31)	
27.1.21	Наименование маршрута	СD 7	(31)	
27.1.21.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 152°  с набором 1500 м или выше до СD  (Cмышляевка), правый разворот на МПУ 191°  с набором 2400 м или выше до GB (Волчанка)
	(31)	
27.1.22	Наименование маршрута	RL 7	(31)	
27.1.22.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 234° с набором 1800 м или выше до RL  (Жигули)
	(31)	
27.1.23	Наименование маршрута	DW 7	(31)	
27.1.23.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33 – взлет с набором (200) м, левый разворот на МПУ 300° с набором 1500 м или выше до DW  (Никольское)
	(31)	
27.1.24	Наименование маршрута	GINUK 7	(31)	
27.1.24.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33 – взлет с набором (200) м, правый разворот на МПУ 346° с набором 1500 м или выше до GINUK (г.т.)	(31)	
27.1.0	Примечание:	Нет.		
27.2 	ПОДХОД		
27.2.1	Наименование маршрута	UF 2	(31)	
27.2.1.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 05: От UF (Кошки) с МПУ 187° до ДПРС 287 БЕ со снижением до (600) м, с МПУ 198° до г.т. (5322.2с  04958.8в (600)), правый разворот на г.т. (5325.2с  04953.9в (600)) на МПУ 49°, с МПУ 49° до FAP (600)	(31)	
27.2.2	Наименование маршрута	SL 2	(31)	
27.2.2.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 05: От SL (Суходол) с МПУ 228° до ДПРС 287 БЕ со снижением до (600) м, левым разворотом на МПУ 198° до г.т. (5322.2с  04958.8в (600)), правый разворот на г.т. (5325.2с  04953.9в (600)) на МПУ 49°, с МПУ 49° до FAP (600)	(31)	
27.2.3	Наименование маршрута	СD 2	(31)	
27.2.3.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 05: ОТ СD (Смышляевка) с МПУ 305° до ДПРС 287БЕ со снижением до (600) м, левым разворотом на МПУ 264° до г.т. (5329.2с  04952.4в (600)), левый разворот на г.т. (5325.2с  04953.9в (600)) на МПУ 49°, с МПУ 49° до FAP (600)	(31)	
27.2.4	Наименование маршрута	KS 2	(31)	
27.2.4.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 05: От KS (Н. Санчелеево) с МПУ 128° до г.т. (5325.6с  05023.1в (МПР 061°)) со снижением до (600), левый разворот на г.т. (5325.2с  04953.9в (600)) на МПУ 49, с МПУ 49° до FAP (600)	(31)	
27.2.5	Наименование маршрута	UF 4	(31)	
27.2.5.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23: От UF (Кошки) с МПУ 175 до г.т. (5335.7с  04958.8в (МПР 224°)) со снижением до (400) м, правым разворотом на  г.т. (5334.1с  05020.9в (600)) на МПУ 229°, с МПУ 229° до FAP (600)	(31)	
27.2.6	Наименование маршрута	SL 4	(31)	
27.2.6.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23: От SL (Суходол) с МПУ 226° до г.т. (5334.1с  05020.9в ) со снижением до (400) м, с доворотом вправо на МПУ 229  до FAP (600)	(31)	
27.2.7	Наименование маршрута	СD 4	(31)	
27.2.7.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23: От СD (Cмышляевка) с МПУ 351° до г.т. (5332.1с  05026.5в (МПР 256°)) со снижением до (400)м, правым разворотом на  г.т. (5334.1с  05020.9в (400)) на МПУ 229, с МПУ 229° до FAP (400)	(31)	
27.2.8	Наименование маршрута	KS 4	(31)	
27.2.8.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 23: От KS (Н. Санчелеево) с МПУ 98° до ДПРС 287 ФК со снижением до (600) м, левым доворотом на МПУ 95° до г.т. (5330.2с  05021.9в (600)), левым разворотом на г.т. (5334.1с  05020.9в (400)) на МПУ 229°, с МПУ 229° до FAP (400)	(31)	
27.2.9	Наименование 
1-27-2

маршрута	UF 6	(31)	
27.2.9.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15: От UF (Кошки) с МПУ 192° до г.т. (5339.7с  05005.8в (МПР154)) со снижением до (400) м, правым доворотом на  г.т. (5338.1с  05005.9в (400)) на МПУ 148°, с МПУ 148° до FAP (400)	(31)	
27.2.10	Наименование маршрута	SL 6	(31)	
27.2.10.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15: От SL (Суходол) с МПУ 241° до г.т. (5341.0с  05008.0в (МПР 166°)) со снижением до (400)м, с разворотом влево до г.т. (5338.1с  05005.9в (400)) на МПУ 148°, с МПУ 148°  до FAP (400)	(31)	
27.2.11	Наименование маршрута	СD 6	(31)	
27.2.11.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15: От СD (Cмышляевка) с МПУ 319° до ДПРС 287 ВГ со снижением до (600)м, разворот влево на МПУ 286° до г.т. (5335.5с  05000.9в (600)),  со снижением до (400)м правым разворотом на  г.т. (5338.1с  05005.9в (400)) на МПУ 148°, с МПУ 148° до FAP (400)	(31)	
27.2.12	Наименование маршрута	KS 6	(31)	
27.2.12.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 15: От KS (Н. Санчелеево) с МПУ 84° до г.т. (5339.5с  05002.7в (МПР 140°)) со снижением до (400) м, правым разворотом на г.т. (5338.1с  05005.9в (400)) на МПУ 148°, с МПУ 148° до FAP (400)
	(31)	
27.2.13	Наименование маршрута	СD 8А	(31)	
27.2.13.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33: От СD (Cмышляевка) с МПУ 296° до г.т. (5319.6с  05017.9в (МПР 328°) со снижением до(900) м,  правым доворотом до г.т. (5320.6с  05016.6в) на МПУ 328°, с МПУ 328° со снижением до FAP (550)м
	(31)	
27.2.14	Наименование маршрута	СD 8В	(31)	
27.2.14.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33: От СD (Cмышляевка) с МПУ 314° до ДПРС 287 АЗ со снижением до (600) м, разворот вправо на МПУ 148° до г.т. (5321.7с  05022.1в (МПР 305°) (600)),  со снижением до (550) м правым разворотом на  г.т. (5320.6с  05016.6в (550)) на МПУ 328°, с МПУ 328° до FAP (550)
	(31)	
27.2.15	Наименование маршрута	
KS 8	(31)	
27.2.15.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33: От KS (Н. Санчелеево) с МПУ 106° до ДПРС 287 АЗ со снижением до (600) м, правым доворотом до г.т. (5322.9с  05022.2в (600)), правым разворотом на г.т. (5320.6с  05016.6в) со снижением до (550) м на МПУ 328°, с МПУ 328° до FAP (550)	(31)	
27.2.16	Наименование маршрута	UF 8	(31)	
27.2.16.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33: От UF (Кошки) с МПУ 182° до ДПРС 287 АЗ со снижением до (600) м,  с МПУ 182°  до г.т. (5320.3с  05009.8в (600)), левым разворотом на  г.т. (5320.6с  05016.6в) со снижением до (550) м на МПУ 328°, с МПУ 328° до FAP (550)	(31)	
27.2.17	Наименование маршрута	SL 8	(31)	
27.2.17.1	Последовательность точек пути маршрута	RW 33: От SL (Суходол) с МПУ 210° до г.т. (5319.9с  05022.6в (МПР 312°)) со снижением до (600) м, с разворотом вправо на г.т. (5320.6с  05016.6в) со снижением до (550)м на МПУ 328°, с МПУ 328°  до FAP (550)	(31)	
27.2.0	Примечание: 	Нет.		

27.3	
ПОДХОД, ЗАХОД НА ПОСАДКУ И УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ ПО СНС	
27.3.1	Наименование маршрута	KSTR 05	(31)	
27.3.1.1	Последовательность точек пути маршрута	KS-WW177-WW173-WW158-WW159-RW05	(31)	
27.3.2	Наименование маршрута	UFTR 05	(31)	
27.3.2.1	Последовательность точек пути маршрута	UF-WW172-WW173-WW158-WW159-RW05	(31)	
27.3.3	Наименование маршрута	SLTR 05	(31)	
27.3.3.1	Последовательность точек пути маршрута	SL-WW172-WW173-WW158-WW159-RW05	(31)	
27.3.4	Наименование маршрута	GBTR 05	(31)	
27.3.4.1	Последовательность точек пути маршрута	GB-СD-WW159-WW174-WW172-WW173-WW158-WW159-RW05	(31)	
27.3.5	Наименование маршрута	KSTR 23	(31)	
27.3.5.1	Последовательность точек пути маршрута	KS-WW167-WW164-WW153-WW154-RW23	(31)	
27.3.6	Наименование маршрута	UFTR 23	(31)	
27.3.6.1	Последовательность точек пути маршрута	UF-WW167-WW164-WW153-WW154-RW23	(31)	
27.3.7	Наименование маршрута	SLTR 23	(31)	
27.3.7.1	Последовательность точек пути маршрута	SL-WW176-WW164-WW153-WW154-RW23	(31)	
27.3.8	Наименование 
1-27-3

маршрута	GBTR 23	(31)	
27.3.8.1	Последовательность точек пути маршрута	GB-СD-WW166-WW164-WW153-WW154-RW23	(31)	
27.3.9	Наименование маршрута	KSTR 15	(31)	
27.3.9.1	Последовательность точек пути маршрута	KS-WW169-WW168-WW156-WW157-RW15	(31)	
27.3.10	Наименование маршрута	UFTR 15	(31)	
27.3.10.1	Последовательность точек пути маршрута	UF-WW171-WW168-WW156-WW157-RW15	(31)	
27.3.11	Наименование маршрута	SLTR 15	(31)	
27.3.11.1	Последовательность точек пути маршрута	SL-WW171-WW168-WW156-WW157-RW15	(31)	
27.3.12	Наименование маршрута	GBTR 15	(31)	
27.3.12.1	Последовательность точек пути маршрута	GB-СD-WW171-WW168-WW156-WW157-RW15	(31)	
27.3.13	Наименование маршрута	KSTR 33	(31)	
27.3.13.1	Последовательность точек пути маршрута	KS-WW162-WW161-WW151-WW152-RW33	(31)	
27.3.14	Наименование маршрута	UFTR 33	(31)	
27.3.14.1	Последовательность точек пути маршрута	UF-WW163-WW161-WW151-WW152-RW33	(31)	
27.3.15	Наименование маршрута	SLTR 33	(31)	
27.3.15.1	Последовательность точек пути маршрута	SL- WW163-WW161-WW151-WW152-RW33	(31)	
27.3.16	Наименование маршрута	GBTR 33	(31)	
27.3.16.1	Последовательность точек пути маршрута	GB-СD- WW161-WW151-WW152-RW33	(31)	

28. Ограничительные рубежи и пеленги

1-28

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
28.1	Вид ограничения	Ограничительный 
рубеж	(5)	
28.1.1	Тип РТС	ДПРС	(5)	
28.1.2	Наименование, частота, позывной РТС	БЕ / 287 кГц	(5)	
28.1.3	Азимут магнитный (Ам)	110°	(5)	
28.1.4	Зона действия пеленга (начальное значение	от 22 км	(5)	
28.1.5	Зона действия пеленга (конечное значение)	до 44 км	(5)	
28.1.6	Высота ограничения (м)	(700)	(5)	

29. Запретные зоны, зоны ограничения полетов, 
постоянные опасные зоны, специальные зоны 

1-29

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
29.1	Наименование зоны  	Запретная
Волжская ГЭС 	(11)	
29.1.1	Обозначение зоны	UWR 734	(11)	
29.1.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
29.1.2.1.2	Координаты точки 01 боковых границ	532500с  0492800в	(11)	
29.1.2.2.1	Обозначение точки боковых границ	02	(11)	
29.1.2.2.2	Координаты точки 02 боковых границ	532500с  0493000в	(11)	
29.1.2.3.1	Обозначение точки боковых границ	03	(11)	
29.1.2.3.2	Координаты точки 03 боковых границ	532800с  0493000в	(11)	
29.1.2.4.1	Обозначение точки боковых границ	04	(11)	
29.1.2.4.2	Координаты точки 04 боковых границ	532800с  0492800в	(11)	
29.1.2.5.1	Обозначение точки боковых границ	05	(11)	
29.1.2.5.2	Координаты точки 04 боковых границ	532500с  0492800в	(11)	
29.1.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
29.1.2.1.2	Координаты точки 04 боковых границ	541400с  0493800в	(11)	
29.1.3	Верхняя граница	1800м	(11)	
29.1.4	Нижняя граница	GND	(11)	
29.1.5	Время действия	Постоянно	(11)	
29.2	Наименование зоны  	Запретная
Чапаевск	(11)	
29.2.1	Обозначение зоны	UWR 735	(11)	
29.2.2.1	Обозначение  боковых границ	Окружность радиусом 
2 км.	(11)	
29.2.2.2	Координаты центра	532500с  0492800в	(11)	
29.2.3	Верхняя граница	1800м	(11)	
29.2.4	Нижняя граница	GND	(11)	
29.2.5	Время действия	Постоянно	(11)	
29.3	Наименование зоны  	Запретная
Жигулевский заповедник	(11)	
29.3.1	Обозначение зоны	UWR 744	(11)	
29.3.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
29.3.2.1.2	Координаты точки 01 боковых границ	532630с  0493300в	(11)	
29.3.2.2.1	Обозначение точки боковых границ	02	(11)	
29.3.2.2.2	Координаты точки 02 боковых границ	532700с  0495200в	(11)	
29.3.2.3.1	Обозначение точки боковых границ	03	(11)	
29.3.2.3.2	Координаты точки 03 боковых границ	532530с  0500130в	(11)	
29.3.2.4.1	Обозначение точки боковых границ	04	(11)	
29.3.2.4.2	Координаты точки 04 боковых границ	532400с  0500030в	(11)	
29.3.2.5.1	Обозначение точки боковых границ	05	(11)	
29.3.2.5.2	Координаты точки 04 боковых границ	531800с  0495000в	(11)	
29.3.2.6.1	Обозначение точки боковых границ	06	(11)	
29.3.2.6.2	Координаты точки 04 боковых границ	532000с  0493300в	(11)	
29.3.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
1	2	3	4	
29.3.2.1.2	Координаты точки 01 боковых границ	532630с  0493300в	(11)	
29.3.3	Верхняя граница	2000м	(11)	
29.3.4	Нижняя граница	GND	(11)	
29.3.5	Время действия	Постоянно	(11)	
29.4	Наименование зоны  	Зона ограничения 	(11)	
29.4.1	Обозначение зоны	UWR 710	(11)	
29.4.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
29.4.2.1.2	Координаты точки 01 боковых границ	530000с  0494700в	(11)	
29.4.2.2.1	Обозначение точки боковых границ	02	(11)	
29.4.2.2.2	Координаты точки 02 боковых границ	525700с  0495600в	(11)	
29.4.2.3.1	Обозначение точки боковых границ	03	(11)	
29.4.2.3.2	Координаты точки 03 боковых границ	525200с  0495800в	(11)	
29.4.2.4.1	Обозначение точки боковых границ	04	(11)	
29.4.2.4.2	Координаты точки 04 боковых границ	524900с  0500000в	(11)	
29.4.2.5.1	Обозначение точки боковых границ	05	(11)	
29.4.2.5.2	Координаты точки 04 боковых границ	525200с  0495200в	(11)	
29.4.2.6.1	Обозначение точки боковых границ	06	(11)	
29.4.2.6.2	Координаты точки 04 боковых границ	525500с  0495000в	(11)	
29.4.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
29.4.2.1.2	Координаты точки 01 боковых границ	530000с  0494700в	(11)	
29.4.3	Верхняя граница	15000м	(11)	
29.4.4	Нижняя граница	GND	(11)	
29.4.5	Время действия	По НОТАМ	(11)	
29.5	Наименование зоны  	Зона ограничения 	(11)	
29.5.1	Обозначение зоны	UWR 711	(11)	
29.5.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
29.5.2.1.2	Координаты точки 01 боковых границ	530800с  0502630в	(11)	
29.5.2.2.1	Обозначение точки боковых границ	02	(11)	
29.5.2.2.2	Координаты точки 02 боковых границ	530800с  0503400в	(11)	
29.5.2.3.1	Обозначение точки боковых границ	03	(11)	
29.5.2.3.2	Координаты точки 03 боковых границ	530330с  0503400в	(11)	
29.5.2.4.1	Обозначение точки боковых границ	04	(11)	
29.5.2.4.2	Координаты точки 04 боковых границ	530330с  0502600в	(11)	
29.5.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
29.5.2.1.2	Координаты точки 01 боковых границ	530800с  0502630в	(11)	
29.5.3	Верхняя граница	5100м	(11)	
29.5.4	Нижняя граница	GND	(11)	
29.5.5	Время действия	Постоянно	(11)	
29.6	Наименование зоны  	Зона контрольных полётов (облёт авиатехники)	(11)	
29.6.1	Обозначение зоны	ДПРМ ИВПП 23	(11)	
29.6.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	Полёт по схеме 2-мя разворотами на 180	(11)	
29.6.2.1.2	Координаты ДПРМ 23	533130с  0501324в	(11)	
29.6.3	Верхняя граница	6000м	(11)	
29.6.4	Нижняя граница	Нэш.пер.	(11)	
29.6.5	Время действия	По заявке
	(11)	
1	2	3	
1-29-1

4	
29.7	Наименование зоны  	Зона контрольных полётов (облёт авиатехники	(11)	
29.7.1	Обозначение зоны	ДПРМ ИВПП 05	(11)	
29.7.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	Полёт по схеме 2-мя разворотами на 180	(11)	
29.7.2.1.2	Координаты ДПРМ 05	532848с  0500436в	(11)	
29.7.3	Верхняя граница	6000м	(11)	
29.7.4	Нижняя граница	Нэш.пер.	(11)	
29.7.5	Время действия	По заявке	(11)	
29.8	Наименование зоны  	Зона контрольных полётов (облёт авиатехники)	(11)	
29.8.1	Обозначение зоны	ДПРМ ИВПП 15	(11)	
29.8.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	Полёт по схеме 2-мя разворотами на 180	(11)	
29.8.2.1.2	Координаты ДПРМ 15	533312с  0500900в	(11)	
29.8.3	Верхняя граница	6000м	(11)	
29.8.4	Нижняя граница	Нэш.пер.	(11)	
29.8.5	Время действия	По заявке	(11)	
29.9	Наименование зоны  	Зона контрольных полётов (облёт авиатехники)	(11)	
29.9.1	Обозначение зоны	ДПРМ ИВПП 33	(11)	
29.9.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	Полёт по схеме 2-мя разворотами на 180	(11)	
29.9.2.1.2	Координаты ДПРМ 33	532730с  0501200в	(11)	
29.9.3	Верхняя граница	6000м	(11)	
29.9.4	Нижняя граница	Нэш.пер.	(11)	
29.9.5	Время действия	По заявке	(11)	
29.10	Наименование зоны  	Зона ограничения               (Жигулевский заповедник)	(11)	
29.10.1	Обозначение зоны	UWR	(11)	
29.10.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
29.10.2.1.2	Координаты точки 01 боковых границ	532700с  0493400в	(11)	
29.10.2.2.1	Обозначение точки боковых границ	02	(11)	
29.10.2.2.2	Координаты точки 02 боковых границ	532800с  0494400в	(11)	
29.10.2.3.1	Обозначение точки боковых границ	03	(11)	
29.10.2.3.2	Координаты точки 03 боковых границ	532600с  0500100в	(11)	
29.10.2.4.1	Обозначение точки боковых границ	04	(11)	
29.10.2.4.2	Координаты точки 04 боковых границ	532000с  0495000в	(11)	
29.10.2.5.1	Обозначение точки боковых границ	05	(11)	
29.10.2.5.2	Координаты точки 01 боковых границ	532100с  0493900в	(11)	
29.10.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	01	(11)	
29.10.2.1.2	Координаты точки 01 боковых границ	532700с  0493400в	(11)	
29.10.3	Верхняя граница	2000м	(11)	
29.10.4	Нижняя граница	GND	(11)	
29.10.5	Время действия	По заявке	(11)	
1	2	3	4	
29.11	Наименование зоны  	Аварийная площадка №1	(11)	
29.11.1	Обозначение зоны	Зона выброски груза             и слива топлива	(11)	
29.11.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	Ам=67, S=2.5км (2х1км)	(11)	
29.11.2.1.2	Координаты точки 	533003с  0501142в	(11)	
29.11.3	Верхняя граница	6000м	(11)	
29.11.4	Нижняя граница	GND	(11)	
29.11.5	Время действия	По заявке	(11)	
29.12	Наименование зоны  	Аэродром 
Красный Яр	(11)	
30.12.1	Обозначение зоны	УВВЯ	(11)	
29.12.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	Малая Каменка	(11)	
29.12.2.1.2	Координаты точки  боковых границ	533730с  0502336в	(11)	
29.12.2.2.1	Обозначение точки боковых границ	Хорошенькое (ПРОСА)	(11)	
29.12.2.2.2	Координаты точки 02 боковых границ	533230с  0503600в	(11)	
29.12.2.3.1	Обозначение точки боковых границ	Водино	(11)	
29.12.2.3.2	Координаты точки 03 боковых границ	532236с  0502512в	(11)	
29.12.2.1.1	Обозначение точки боковых границ	Малая Каменка	(11)	
29.12.2.1.2	Координаты точки  боковых границ	533730с  0502336в	(11)	
29.12.3	Верхняя граница	(100)м	(11)	
29.12.4	Нижняя граница	GND	(11)	
29.12.5	Время действия	По заявке	(11)	
29.0	Примечание: 	Облёт авиатехники на высотах более 6000м выполняется по коридорам входа, выхода и участкам ВТ по решению эксплуатанта.	(11)	

30. Средства связи ОВД, установленные на аэродроме 

1-30

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
  30.1	Обозначение службы	Для всех служб	(8)	
  30.1.1	Позывной	-		
30.1.2	Частота (Аварийная)	121.5 МГц	(8)	
30.1.3	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
30.1.4	Частота (Резервная)	124.0 МГц	(8)	
30.1.5	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
30.2	Обозначение службы	ДПП	(8)	
30.2.1	Позывной	САМАРА ПОДХОД-1              (Запад, коридор 1, 4, 5, 6, 7)	(8)	
30.2.1.1	Частота (Основная)	124.6 МГц	(8)	
30.2.1.2	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
30.2.1.3	Частота (Резервная)	124.0 МГц	(8)	
30.2.1.4	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
30.2.2	Позывной	САМАРА ПОДХОД-2              (Восток, коридор 2, 3)	(8)	
30.2.2.1	Частота (Основная)	118.7 МГц	(8)	
30.2.2.2	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
30.2.2.3	Частота (Резервная)	124.0 МГц	(8)	
30.2.2.4	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
30.3	Обозначение службы	ДПК	(8)	
30.3.1	Позывной	САМАРА КРУГ	(8)	
30.3.2	Частота (Основная)	128.0 МГц	(8)	
30.3.3	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
30.3.4	Частота (Резервная)	124.0 МГц	(8)	
30.3.5	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
30.4	Обозначение службы	ПДП	(8)	
30.4.1	Позывной	САМАРА ПОСАДКА	(8)	
30.4.2	Частота (Основная)	118.2 МГц	(8)	
30.4.3	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
30.4.4	Частота (Резервная)	124.0 МГц	(8)	
30.4.5	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
30.5	Обозначение службы	СДП	(8)	
30.5.1	Позывной	САМАРА СТАРТ	(8)	
30.5.2	Частота (Основная)	118.2 МГц	(8)	
30.5.3	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
30.5.4	Частота (Резервная)	124.0 МГц	(8)	
30.5.5	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
30.6	Обозначение службы	АТИС в районе а/Д	(8)	
30.6.1	Позывной	САМАРА АТИС	(8)	
30.6.2	Частота (Основная) 	134.9 МГц-на русском языке
134.1 МГц-на английс. языке	(8)	
30.6.3	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
30.7	Обозначение службы	Коммерческий канал	(8)	
30.7.1	Позывной	САМАРА ТРАНЗИТ	(8)	
30.7.2	Частота 	131.6МГц	(8)	
30.7.3	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
30.8	Обозначение службы	МДП Самара	(8)	
30.8.1	Позывной	САМАРА РАЙОН	(8)	
30.8.2	Частота 	126.1 МГц
4712 кГц	(8)	
30.8.3	Часы работы (UTC)	с 03.00 до захода солнца	(8)	
30.9	Примечание:	Нет		

31. Радионавигационные средства и средства посадки

1-31

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
Документа
ция	
1	2	3	4	
31.1	Тип и категория средства	ИЛС-05 (СП-200) II категории	(8)	
31.1.1	Обозначение РТС	КРМ 05	(8)	
31.1.1.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.1.1.2	Позывной	ИБЕ	(8)	
31.1.1.3	Частота	110.5 кГц	(8)	
31.1.1.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	129.7 м	(8)	
31.1.1.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533044.00с  0501036.00в	(8)	
31.1.1.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.1.2	Обозначение РТС	ГРМ 05	(8)	
31.1.2.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.1.2.2	Позывной	-	(8)	
31.1.2.3	Частота	329.6 кГц	(8)	
31.1.2.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	150.3м	(8)	
31.1.2.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532954.00с  0500821.00в	(8)	
31.1.2.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.1.3	Обозначение РТС	ДПРМ 05	(8)	
31.1.3.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.1.3.2	Позывной	БЕ	(8)	
31.1.3.3	Частота	287 кГц	(8)	
31.1.3.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)		(8)	
31.1.3.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532846.00с  0500435.00в	(8)	
31.1.3.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.1.4	Обозначение РТС	БПРМ 05	(8)	
31.1.4.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.1.4.2	Позывной	Б	(8)	
31.1.4.3	Частота	588 кГц	(8)	
31.1.4.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	149.3 м	(8)	
31.1.4.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532936.00с  0500714.00в	(8)	
31.1.4.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.2	Тип и категория	ИЛС-23 (СП-80М) I категории		
31.2.1	Обозначение РТС	КРМ 23	(8)	
31.2.1.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.2.1.2	Позывной	ИФК	(8)	
31.2.1.3	Частота	109.7 МГц	(8)	
31.2.1.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	146.2 м	(8)	
31.2.1.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532938.00с  0500714.00в	(8)	
31.2.1.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.2.2	Обозначение РТС	ГРМ 23	(8)	
31.2.2.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.2.2.2	Позывной	-	(8)	
31.2.2.3	Частота	333.2 МГц	(8)	
31.2.2.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	145.0м	(8)	
31.2.2.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533033.00с  0500948.00в	(8)	
31.2.2.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.2.3	Обозначение РТС	ДПРМ 23	(8)	
31.2.3.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.2.3.2	Позывной	ФК	(8)	
31.2.3.3	Частота	287 кГц	(8)	
31.2.3.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	-	(8)	
31.2.3.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533135.00с  0501315.00в	(8)	
31.2.3.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.2.4	Обозначение РТС	БПРМ 23	(8)	
31.2.4.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.2.4.2	Позывной	Ф	(8)	
31.2.4.3	Частота	588 кГц	(8)	
31.2.4.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	132.5 м	(8)	
31.2.4.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533051.00с  0501056.00в	(8)	
31.2.4.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.3	Тип и категория	ИЛС-15 (СП-80) I категории		
31.3.1	Обозначение РТС	КРМ 15	(8)	
31.3.1.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.3.1.2	Позывной	ИВГ	(8)	
31.3.1.3	Частота	111.9 МГц	(8)	
31.3.1.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	123.5 м	(8)	
31.3.1.5	Координаты места установки антенны 
1-31-1

(широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532905.00с 0501118.00в	(8)	
31.3.1.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.3.2	Обозначение РТС	ГРМ 15	(8)	
31.3.2.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.3.2.2	Позывной	-	(8)	
31.3.2.3	Частота	331.1МГц	(8)	
31.3.2.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	134.8 м	(8)	
31.3.2.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533102.00с  0501017.00в	(8)	
31.3.2.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.3.3	Обозначение РТС	ДПРМ 15	(8)	
31.3.3.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.3.3.2	Позывной	ВГ	(8)	
31.3.3.3	Частота	287кГц	(8)	
31.3.3.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	181.6 м	(8)	
31.3.3.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533311.00с  0500852.00в	(8)	
31.3.3.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.3.4	Обозначение РТС	БПРМ 15	(8)	
1	2	3	4	
31.3.4.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.3.4.2	Позывной	В	(8)	
31.3.4.3	Частота	588 кГц	(8)	
31.3.4.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	125.9 м	(8)	
31.3.4.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533337.00с  0500946.00в	(8)	
31.3.4.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.4	Тип и категория	ИЛС-33 (СП-80)  I категории		
31.4.1	Обозначение РТС	КРМ 33	(8)	
31.4.1.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.4.1.2	Позывной	ИАЗ	(8)	
31.4.1.3	Частота	111.1 МГц	(8)	
31.4.1.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	127.5 м	(8)	
31.4.1.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533136.00с  0500949.00в	(8)	
31.4.1.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.4.2	Обозначение РТС	ГРМ 33	(8)	
31.4.2.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.4.2.2	Позывной	-	(8)	
31.4.2.3	Частота	331.7 МГц	(8)	
31.4.2.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	121.9 м	(8)	
31.4.2.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532944.00с  0501105.00в	(8)	
31.4.2.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.4.3	Обозначение РТС	ДПРМ 33	(8)	
31.4.3.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.4.3.2	Позывной	АЗ	(8)	
31.4.3.3	Частота	287 кГц	(8)	
31.4.3.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	120.0 м	(8)	
31.4.3.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532739.00с  0501211.00в	(8)	
31.4.3.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.4.4	Обозначение РТС	БПРМ 33	(8)	
31.4.4.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.4.4.2	Позывной	А	(8)	
31.4.4.3	Частота	588кГц	(8)	
31.4.4.4	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	120.0 м	(8)	
31.4.4.5	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	532910.00с  0501118.00в	(8)	
31.4.4.6	Часы работы (UTC)	П/З	(8)	
31.5	Обозначение РТС	АРП 75	(8)	
31.5.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.5.1.1	Позывной	-	(8)	
31.5.1.2	Частота	118.0-135.975 МГц (приём)	(8)	
31.5.1.3	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)		(8)	
31.5.1.4	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)		(8)	
31.5.1.5	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
31.6	Обозначение РТС	ОРЛ-А Иртыш	(8)	
31.6.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.6.1.1	Позывной	-	(8)	
31.6.1.2	Частота	835; 883; 1030 МГц (передача)
740; 835; 883; 1090 МГц (приём)	(8)	
31.6.1.3	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	134.9 м	(8)	
31.6.1.4	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533029.00с  0501116.00в	(8)	
31.6.1.5	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
31.7	Обозначение РТС	ОРЛ-А (АТSR-33К)	(8)	
31.7.1	Магнитное склонение антенны	+12°	
1-31-2

(8)	
31.7.1.1	Позывной	-	(8)	
31.7.1.2	Частота	2760; 2840 МГц (передача)
2760; 2840 МГц (приём)	(8)	
31.7.1.3	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)		(8)	
31.7.1.4	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)		(8)	
31.7.1.5	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
31.8	Обозначение РТС	Корень АК (ОРЛ-А)	(8)	
31.8.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.8.1.1	Позывной	-	(8)	
31.8.1.2	Частота	1030 МГц – приём  740; 1090 МГц - передача	(8)	
31.8.1.3	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	134.0 м	(8)	
31.8.1.4	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533029.00с  0501115.00в	(8)	
31.8.1.5	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
31.9	Обозначение РТС	Корень АС (ОРЛ-Т)	(8)	
31.8.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.9.1.1	Позывной	-	(8)	
31.9.1.2	Частота	1030 МГц – приём  740; 1090 МГц - передача	(8)	
31.9.1.3	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)	134.0 м	(8)	
31.9.1.4	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)		(8)	
31.9.1.5	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
31.10	Обозначение РТС	ОРЛ-Т (Лира-1)	(8)	
31.10.1	Магнитное склонение антенны	+12°	(8)	
31.10.1.1	Позывной	-	(8)	
31.10.1.2	Частота	2710; 2830; 2860; 2980; 3010; 3100 МГц – приём/передача	(8)	
31.10.1.3	Превышение передающей антенны (абсолютная высота)		(8)	
31.10.1.4	Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)	533234.00с  0500820.00в	(8)	
31.10.1.5	Часы работы (UTC)	К/С	(8)	
31.0	Примечание:	Нет		

32. Орнитологическая и дополнительная информация по

1-32

обеспечению  безопасности полетов на аэродроме 

№ п.п.	Наименование элемента
аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД
	Доказательная
документация	
1	2	3	4	
32.1	Миграция птиц	В основном сезонная 	(14)	
32.1.1	Сезонная (время)	Весна, осень	(14)	
32.1.1.1	Направление	север-юг, юг-север	(14)	
32.1.1.2	Высота	от 100 м до 1000 м - водоплавающие 	(14)	
32.1.1.3	Частота	до 1-2 стай птиц в час 	(14)	
32.1.2.1	Суточная (время)	утро с 6 до 9 ч. и вечер с 16 до 19 ч. местного времени 	(14)	
32.1.2.2	Направление	северо-запад – юго-восток	(14)	
32.1.2.3	Высота	до 200 м	(14)	
32.1.2.4	Частота	редко	(14)	
32.2	Радиолокационный контроль за перемещением птиц (да/нет)	осуществляется	(14)	
32.2.1	Период (время) радиолокационного контроля	к/с	(14)	
32.3	Передача информации	По каналу вещания АТИС	(14)	
32.3.1	Канал передачи (вещания) информации		(14)	
32.4	Примечания	1. Организуется визуальное наблюдение за скоплениями птиц и в случае опасной орнитологической обстановки принимаются меры по отпугиванию птиц, информированию экипажей, а при необходимости, ограничиваются или прекращаются полеты.
2. Экипажи ВС, получив информацию об опасной орнитологической обстановке, усиливают осмотрительность и действуют по указанию РП (диспетчера), включают посадочные фары.	(14)	

1-33

33. Перечень аэродромных  карт (схем)

1. Карта аэродрома (маркировка и светосигнальные средства ВПП и РД) (ИКАО);
2. Карта размещения на стоянку/стыковки воздушных судов (ИКАО);
3. Карта аэродромного (вертодромного) наземного движения (огни и знаки руления) (ИКАО);
4. Карта аэродромных  препятствий, тип А (ИКАО) (для каждой ВПП);
6. Карта для точного захода на посадку (ИКАО) (ВПП для точного захода на посадку по категориям II и III);
7. Карта района (ИКАО) (маршруты вылета и транзитные маршруты);
8. Карта стандартного вылета по приборам (ИКАО);
9. Карта района (ИКАО) (маршруты прибытия и транзитные маршруты);
10. Карта стандартного прибытия по приборам (ИКАО);
11. Карта захода на посадку по приборам (ИКАО) (для каждой ВПП и каждой схемы);
12. Карта визуального захода на посадку (ВЗП) (ИКАО);
13. Карта захода на посадку и выхода из района аэродрома  по ПВП (для аэродрома , который открыт для полетов по ПВП);  
14. Схема концентрации и перелета птиц в окрестностях аэродрома ;
15. Схема расположения радиотехнического оборудования аэродрома ;
16. Схема размещения метеорологического оборудования на аэродроме ;
17. Схема расположения критических зон аэродрома ;
18. Схема расположения зон визуального маневрирования в районе аэродрома .
19. Схема расположения зон шумов;
20. Схема продольного профиля оси ВПП.
Для удобства пользования картами (схемами) информация на них может быть объединена или разнесена на дополнительные карты (схемы), предоставляющие необходимые сведения для обеспечения полетов на данном аэродроме . 

34. Перечень документации

1-34

1.	Акты наземных проверок и обследования аэродрома Самара Курумоч и его элементов.
2.	Свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации № 59 от 26.05.93г. (продлено до 31.01.2012г.)
3.	Каталог (отчет) Геодезической экспедиции № ГД/26-07 и результаты геосъёмки объектов 2008г.
4.	Акты и протоколы обследования препятствий в районе аэродрома Самара Курумоч, утверждённые Генеральным директором ОАО Международный аэропорт Курумоч.
5.	Акты обследования аэродрома Самара Курумоч и его элементов,  утверждённые Генеральным директором ОАО Международный аэропорт Курумоч.
6. Заключение ГПИ и НИИ ГА Аэропроект о классе аэродрома и прочности искусственных покрытий аэродрома Самара (Курумоч) от 18.10.06г., утверждено заместителем  генерального директора ФГУП ГПИ и НИИ ГА Аэропроект.
7. Удостоверение годности к эксплуатации ССО с огнями высокой интенсивности:
№46 для ИВПП-1;
№47 для ИВПП-2.
8. Акты  летных и наземных проверок РТС и ССО аэродрома Самара Курумоч, 
утверждённые Генеральным директором ОАО Международный аэропорт Курумоч.
9. Перечень воздушных трасс.
10. Каталог точек зон и районов ЕС ОрВД  утв. Приказом МО РФ и директором ФСВТ России.  
11. Инструкция по использованию воздушного пространства Самарской зоны ЕС ОрВД. 
12. Акты проверки метеооборудования АМЦ аэродрома Самара Курумоч, утверждённые  Генеральным директором ОАО Международный аэропорт Курумоч.      
13. Инструкция по метеообеспечению полетов на аэродроме Самара Курумоч от 16.10.2010г.
16. Разрешение на право эксплуатации радиоизлучающего средства.
17. Документация техотдела службы ЭРТОС аэродрома.
18. График зон шумового воздействия от аэропорта Самара Курумоч. ГПИ и НИИ ГА  Аэропроект  1997г.
19. Заключение об обеспечении эквивалентного уровня безопасности полётов на аэродроме Самара Курумоч при наличии отступлений от требований НГЭА (аварийноспасательные средства), утверждённое Руководителем Приволжского Госавианадзора ФСНСТ 17.11.2006г.
20. Заключение об обеспечении эквивалентного уровня безопасности полётов на аэродроме  Самара Курумоч при наличии отступлений от требований НГЭА (в части планировочных решений), утверждённое Руководителем Приволжского ОУ ВТ Росавиации от 09.11.2006г.
21. Удостоверение №46 и №47 годности к эксплуатации светосигнального оборудования с огнями высокой интенсивности.
22. Комплект доказательной документации на соответствие служб аэропорта Самара требованиям нормативных документов ФАС. Утверждено Начальником ГПИ и НИИ ГА Аэропроект.
23. Паспорт воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Самара Курумоч. Утверждён протоколом координационного совещания администрации руководителей пункта пропуска. Протокол №1 от 12.09.2006г.
24. Справка АМЦ. Подписана начальником АМЦ.
25. Руководство по построению аэродромных схем и определению безопасных высот прилёта препятствий. Утверждено Директором ДВТ. 2000г.
26. Единая методика определения минимумов аэродромов для взлёта и посадки воздушных судов. Утверждена приказами Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами и Директора Департамента воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 15.12.1994  № 270/ДВ-123.
27. Федеральные авиационные правила полётов в воздушном пространстве Российской Федерации. Утверждено совместным приказом Министра обороны РФ и Министром    транспорта РФ № 136/42/51 от 31.03.2002г.  
28. Приказ МГА СССР №159 от 21.06.1981г.
29. Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации. Утверждено Постановлением правительства  № 138 от 11.03.2010г.
30. РД  240932 УУУФЗЬМО (Минимум аэродрома для полётов по ОПВП применять согласно требованиям НПП  ГА-85). 
31. Отчёт Разработка предложений по схемам маневрирования по приборам в районе аэродрома Самара Курумоч при прилёте и вылете, схемам визуального захода на посадку, минимумам аэродрома для взлёта и посадки, подготовленный Гос НИИ Аэронавигация от 31.08.1999г.
32. Перечень запасных аэродромов Российской Федерации, пригодных для взлета и посадки воздушных судов, Приложение к приказу ФАС России от 24.11.1998 № 339.