Author: Бывалина Кристина
Last saved by: Admin
Company: Росавиация

ЖЕЛТЫМ цветом отмечены события, представляющие наибольший интерес

Учетный номер

Классификация

Дата

Тип ВС

Борт.
номер

Характер события

Категория
ICAO-CAST

157102 | инцидент | 22.12.2015 | А-321 | VP-BQX | отказ «голубой» гидросистемы | SCF-NP
160463 | ПВС | 24.01.2016 | CRJ-200 | VQ-BPA | повреждение колеса передней опоры шасси при буксировке | ARDM, RAMP
160807 | инцидент | 10.02.2016 | Б-767-200 | VP-BAG | уклонение в запретную зону | NAV
162322 | инцидент | 26.04.2016 | Б-737-500 | VQ-BPO | падение давления в гидросистеме | SCF-NP
162381 | инцидент | 29.04.2016 | Ан-38-100 | RA-41901 | разрушение пневматика колеса правой опоры | SCF-NP
162541 | инцидент | 07.05.2016 | Синица-7 (Cessna 172R) | RA-0826G | отказ радиостанций | SCF-NP
162562 | инцидент | 08.05.2016 | A-321 | VP-BWN | столкновение с птицей | BIRD
162602 | инцидент | 10.05.2016 | A-319 | VP-BHV | падение давления гидрожидкости | SCF-NP
162601 | ПВС | 10.05.2016 | A-330 | VQ-BNS | повреждение спецмашиной стабилизатора ВС | RAMP
162621 | инцидент | 11.05.2016 | Ан-2 | RA-17779 | посадка ниже минимума | CFIT
162622 | инцидент | 11.05.2016 | Ан-24РВ | RA-47353 | поражение ВС атмосферным электричеством | WSTRW
162665 | инцидент | 13.05.2016 | В737-400 | VQ-BIG | отсутствие сигнализации выпущенного положения шасси | SCF-NP
162685 | инцидент | 14.05.2016 | L410 UVP-E20 | RA-67043 | касание хвостовым костылем ИВПП | ARC
162743 | инцидент | 17.05.2016 | А-320 | VQ-BRW | нарушение интервалов эшелонирования | МАС
162764 | ПВС | 18.05.2016 | A-319 | VQ-BTZ | при буксировке разрушение срезных болтов и буксировочного кронштейна | RAMP
162761 | инцидент | 18.05.2016 | Б-737-800 | VQ-BOY | нарушение интервалов эшелонирования | МАС
162763 | инцидент | 18.05.2016 | Л410УВП | RA-67602 | неуборка шасси | SCF-NP
162964 | инцидент | 28.05.2016 | Ми-8Т | RA-22885 | повреждение законцовок лопастей рулевого винта | LALT
163061 | инцидент | 02.06.2016 | Ми-8АМТ | RА-22967 | ложное срабатывание сигнализации пожара в двигателе | SCF-NP